BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Název výrobku:   Olověný akumulátor  TOPLA


Datum vydání:

1. 12. 2004



1.
Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Chemický název látky/obchodní název 
Olověný akumulátor TOPLA
přípravku:

Číslo CAS: 
neexistuje

Charakteristika použití látky/přípravku:

olověný akumulátor naplněný zředěnou kyselinou 



sírovou

Identifikace dovozce: 





Jméno nebo obchodní jméno: 
Autobenex, spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:
155 21 Praha 5, ul. Do Blatin, areál Technocom
Identifikační číslo (IČO):
61456667
Telefon:
+420 225 983 225
E-mail:
info@autobenex.cz
http:
http://www.autobenex.cz
Zahraniční výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:
Tovarna Akumulatorskih Baterij, d.d.

Adresa:
Polena 6, SI-2392 Mežica, Slovinsko

Nouzové telefonní číslo: 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,


12821 Praha 2; telefon (24 hodin/den) 


224 919 293, 224 915 402
2.
Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi 
v pracovním ovzduší:

	Identifikační čísla

CAS: 7439-92-1

ES (EINECS): 231-100-4

CAS: 7664-93-9 

ES (EINECS): 231-639-5


	Chemický název látky

olovo se stopami As, Sb

kyselina sírová


	Koncentrace

(%)

34

30-38,5
	Symbol nebezpečí

R-věty

T

R 20/22-33

C

R 35



	(Plný text R-vět je uveden v kapitole 16.)
	
	


3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Podle zákona 356/2003 Sb. je klasifikován jako žíravý.
4.
Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro zacházení 
s žíravinami. Ve vážnějších případech zasažení zajistěte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:
Promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody (nejméně 15 minut) při násilně otevřených víčkách. Vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Odstraňte okamžitě potřísněný oděv. Omývejte zasaženou pokožku delší dobu studenou vodou. 

Při nadýchání:
Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte v teple a klidu . Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:
Podejte postiženému k vypití velké množství vody, případně živočišné uhlí.  Vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

5.
Opatření pro hasební zásah
Vhodná hasiva:
oxid uhličitý nebo suché hasební prostředky

Nevhodná hasiva:
voda 

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Pro větší stacionární baterie nebo větší skladovaná 



množství ochranná maska s filtrem proti kyselým plynům 



a kyselinovzdorný oděv.

6. 
Opatření v případě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Použijte ochranné rukavice odolné vůči kyselinám, chraňte oči a obličej. Zajistěte dostatečné větrání.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Rozlitou kyselinu absorbujte do vhodného inertního materiálu (např. písek), neutralizujte sodou nebo vápnem. Znečistěné místo umyjte větším množstvím vody.

7.
Pokyny pro zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Při dobíjení akumulátorů dodržujte důsledně bezpečnostní pokyny. 

Pokyny pro skladování:
Skladujte v zastřešeném prostoru, chraňte před mrazem.. 

8.
Kontrola expozice a ochrana osob
Technická opatření:
Používejte ochranné gumové nebo PVC rukavice, ochranné brýle, bezpečnostní obuv.

Kontrolní parametry:


složka
číslo CAS

metoda
hodnota
jednotka

kyselina sírová
7664-93-9

MAK
         1,0
        mg/m3

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
OLOVO

KYSELINA SÍROVÁ (30-38,5%)

Skupenství (při 20 °C):
pevné


kapalné

Barva:
šedá


bezbarvá

Zápach:
bez zápachu

bez zápachu

Teplota tání (°C):
327



- 35 až -60

Teplota varu (°C):
1740


108 - 114

Hustota při 20 °C (kg m-3):
11350


1200 - 1300

Rozpustnost ve vodě:
nepatrná


neomezená

Tenze par při 20°C:
zanedbatelná

14,6 mbar

10.
Stabilita a reaktivita
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
vysoké teploty

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí 
alkálie a louhy, reaguje s některými kovy za uvolňování
přijít do styku:
vodíku
11. Toxikologické informace

Zkušenosti z působení na člověka:

Kyselina sírová již v nízkých koncentracích účinkuje dráždivě na pokožku a sliznice. Vdechnutí par způsobuje poškození dýchacích cest.

Olovo a jeho anorganické sloučeniny mohou poškozovat krevní obraz, nepříznivě působí na ledviny a nervový systém. Jsou nebezpečné pro reprodukci.

12. Ekologické informace

Kyselina sírová může způsobit ekologické škody v důsledku změn pH.

Olovo se může rozpouštět v kyselém nebo alkalickém prostředí. Odpadní vody obsahující olovo se nesmějí vypouštět, aniž byly zpracovány.

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování přípravku:
Použité nebo poškozené akumulátory musí výrobci a prodejci přijímat zpět a zajišťovat jejich další zpracování.



Kyselinu sírovou je nutno před vylitím do kanalizace neutralizovat vápnem nebo sodou a naředit vodou.
Nesmí být ukládán společně s domovním odpadem. Likvidace se provádí v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění a se zákony o odpadech 185/2001 Sb. a 477/2001 Sb. v platném znění.

14. Informace pro přepravu

Silniční/železniční - ADR / RID:

třída 8; 1b 

Číslo UN

2796

Námořní přeprava (IMDG):

UN 2796 IMDG TŘÍDA 8

Letecká přeprava (IATA/ICAO)

UN 2796, třída 8 

15. Informace o právních předpisech

Označení přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.:

Symbol nebezpečí:

C

R - věty:

R 35 Způsobuje těžké poleptání

S - věty:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí



S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz 




kouření




S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné 




brýle nebo obličejový štít

16. Další informace

Při sestavování tohoto bezpečnostního listu výrobce akumulátoru. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nelze je považovat za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Bezpečnostní list byl sestaven podle požadavků vyhlášky 231/2004 Sb.

Plné znění R-vět uvedených v bodě 2:

R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
R 33 Nebezpečí kumulativních účinků.

R 35 Způsobuje těžké poleptání.
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