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1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku:  ANTIFREEZE BC
Číslo CAS: -

Číslo ES (EINECS): -

Další název přípravku: -

1.2. Použití látky nebo přípravku: nemrznoucí chladící kapalina je směsí etylenglykolu s inhibitory koroze.

1.3.
Identifikace výrobce nebo dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno: VIF s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo: Volutová 2523, 155 00  Praha 5

IČO: 60202092

Telefon: 235520133

1.4. 
Telefonní číslo pro mimořádné situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2




                              Tel: 224919293, 224915402, 224914575

2. Informace o složení přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Chemický název: Monoetylenglykol

Obsah v (% hm.):  > 95

Číslo CAS: 107-21-1

Číslo ES ( EINECS) : 203-473-3

Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn

R- věta : 22

Chemický název:  Borax         

Obsah v (% hm.): <3

Číslo CAS: 1330-43-4

Číslo ES ( EINECS): 215-540-4

Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi

R- věta : 36-52/53

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Je to čirá, modře zabarvená kapalina, hořlavina IV. třídy nebezpečnosti. Přípravek je zdraví škodlivý, při požití může následně způsobit poškození plic.        
4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Všeobecné pokyny: při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze. 

4.2. Při nadýchání: přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid, nenechat chodit. V případě, že postižený nedýchá, zavést umělé dýchání, přivolat lékaře.

4.3.
Při styku s kůží: zasažená místa omýt teplou vodou a mýdlem, příp. ošetřit regeneračním krémem, převléknout.
4.4.      Při zasažení očí: několik minut vyplachovat vlažnou vodou při otevřených víčkách, lékařské ošetření.

4.5.

Při požití: vypláchnou ústa vodou,  pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, je-li při vědomí dát pít vodu, nevyvolávat zvracení  a přivolat lékaře

5. Opatření pro hasební zásah

5.1.
Vhodná hasiva: CO2, práškové hasicí přístroje s náplní hasicích prášků pro třídu požáru B, střední nebo těžká pěna.

5.2.       Nevhodná hasiva:  voda a přímý vodní proud.

5.3. Zvláštní nebezpečí: při hoření může vznikat oxid uhelnatý – nevdechujte páry.

5.4.
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: při vystavení kouři použít nehořlavý zásahový oděv, izolační dýchací přístroj.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Preventivní bezpečnostní opatření na ochranu osob: Zabránit kontaktu s kůží, očima a oděvem. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Oblast nebezpečí uzavřít a označit. Z místa vykázat všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích.

6.2. Preventivní bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Utěsnit případná místa úniků. Menší množství sbírat vhodným adsorpčním prostředkem Pozor na kanalizaci. Zabránit průniku látky do půdy a vody. Při průniku do vody informovat odběratele a zastavit její používání.

6.3. Doporučené metody čištění: Podle situace bezpečně odčerpat, zbytky adsorbovat do vhodného porézního materiálu a v uzavřených nádobách odvézt k likvidaci. Likvidovat v souladu s platnou legislativou pro odpady. Viz bod 13.

7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku

7.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení: pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 021 a ČSN 65 6060. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chránit se proti možnosti nadýchání, potřísnění kůže a očí.  Nutno dbát všech protipožárních opatření.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování: pro skladování platí ČSN 65 0201. Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchých místech. Zabezpečit dostatečné větrání skladovacích prostor. Chránit před přehřátím.

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

8.1. Expoziční limity: - 

8.2. Omezování expozice – ochranná a preventivní opatření: zabezpečit dokonalé větrání. Dodržovat pravidla osobní hygieny. Při práci nejíst, nepít a nekouřit! Vystříhat se kontaktu s pokožkou, očima, oděvem. Po práci a před jídlem či pitím důkladně umýt ruce a nekryté části těla vodou a mýdlem, případně ošetřit vhodným reparačním krémem.

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: 
při normálním použití není potřebná

Ochrana očí:


ochranné brýle při nebezpečí stříkání

Ochrana rukou:


ochranné rukavice (vhodný materiál je kaučuk nebo neopren)             

Ochrana kůže:


ochranný pracovní oděv              

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

· Skupenství  (při 20°C)



kapalina

· Barva




modrá

· Zápach




produktu typický             

· Hodnota Ph (0°C)



neuvádí se

· Bod tání °C




-13

· Bod varu °C




197

· Bod vzplanutí °C



111

· Bod hoření °C



neuvádí se

· Teplota vznícení °C



398

· Teplotní třída




T2

· Třída nebezpečnosti



IV

· Meze výbušnosti  (obj %)


20

· Oxidační vlastnosti



neuvádí se

· Tenze par 
 při 20°C (kPa)


0,007 kPa

· Hustota  při  20°C  (g/cm3 )


1100

· Rozpustnost ve vodě



neomezeně rozpustný

· Rozpustnost v tucích



neuvádí se

· Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

neuvádí se


· Viskozita:




neuvádí se

· Hustota par:




neuvádí se

· Rychlost odpařování:



neuvádí se

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

10.1. Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: za normálních a doporučovaných podmínek stabilní.

10.2. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:  vlhkost (přípravek je hydroskopický), přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm.

10.3. Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: zinek, silná oxidační činidla, kyseliny, zásady.

10.4. Nebezpečné rozkladné produkty: za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat oxid uhelnatý.
11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

Akutní toxicita: při některých výzkumech na myších a krysách se po požití vysokých dávek projevily účinky poškozující plod. Ve studii provedené na králících se tyto účinky neprojevily.                                                               - LD50 (oral., krysa): > 5000 mg/kg

- LD50 (derm., králík): 10483 mg/kg

Subchonická – chronická toxicta:
-

Akutní dráždivost:

-

Senzibilizace:


senzibilační účinek není znám

Karcinogenita:


-

Mutagenita:


-

Toxicita pro reprodukci:

-

Specifické účinky na člověka: lehce dráždí dýchací orgány, oči a pokožku. Nebezpečný při požití. Může vyvolat nevolnost, zvracení, potíže při polykání, bolesti hlavy, závrať nebo nekontrolované svalové kreče.

11. Ekologické informace

Akutní toxicita: ve smyslu zásady prevence je vhodné zabránit nekontrolovanému unikání přípravku do životního prostředí.

· LC50 (96 hod., salmo.): 40761 mg/l

· EC50 (48 hod., dafnie): 41100 mg/l

Mobilita látky nebo složení přípravku: -

Perzistence a rozložitelnost: obtížně odbouratelný.

Bioakumulační potenciál: - 

Toxicita pro ostatní prostředí: -

12. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku

Způsoby zneškodňování přípravku: Speciální odpad, zbytky nevyhazovat do domovního odpadu a nevylévat do výlevky a WC. Likvidovat předáním pověřené osobě nebo ve spalovně průmyslových odpadů ve smyslu  zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisech. Kód odpadu: 160114.

Způsob odstraňování znečištěných obalů:  Likvidovat ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. Prázdný obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Kód odpadu: 150110.
13. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID: není zařazen


Třída: -


Číslice/písmeno: -

Výstražná tabule: č. -





Číslo UN: -

14. Informace o právních předpisech, vztahujících se k látce nebo přípravku

Právní předpisy, které se vztahují na přípravek: Klasifikace přípravku podle zákona č. 157/1998 Sb. a související předpisy

Bezpečnostní symbol:   Xn
Zdraví škodlivý


R - věty:
R 22 Zdraví škodlivý při požití

S  - věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

16.
Další informace

Význam symbolů a R-vět uvedených v části 2. a 3.: viz. bod 15.

Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: 

· Bezpečnostní list výrobku firmy Arteco, Gent Belgie.

· Zákon o chemických látkách a přípravcích č. 157/1998 Sb. 

· Zákon o obalech č. 477/2001  

· Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., 

· Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.

Pokyny o školení o látce: viz. bezpečnostní list.

Omezení nebo další pokyny doporučené výrobcem: -  

Údaje obsažené v tomto listu se týkají pouze uvedeného výrobku a nenahrazují specifikaci výrobku. Odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající. Za zacházení podle existujících zákonů a nařízení odpovídá uživatel.

VIF s.r.o.

Volutová 2523, 155 00  Praha 5

Antifreeze BC


