BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání: 1.5.2001
Firma: VIF, s.r.o.

Datum revize:  1.8.2003                                                                                                           Strana: 1/4

1. Identifikace  přípravku a dovozce 

1.1. Obchodní název přípravku:  ANTIFREEZE D
1.2. Chemické složení : přípravek je směs etylenglykolu s inhibitory koroze.

Číslo CAS: -

Číslo ES (EINECS): -

Další název přípravku: -

Identifikace dovozce:

Obchodní jméno: VIF s.r.o.

Místo podnikání: Volutová 2523, 155 00  Praha 5

IČO: 60202092

Telefon: 02 652 0133

Fax :      02 561 6443

E-Mail : vif@telecom.cz

Nouzové tel. číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2




        Tel: 02 2491 9293, 02 2491 5402, 02 2491 4575

2. Složení ( informace o příměsích)

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Chemický název: Etylenglykol

Obsah v (% hm.):  80 – 94,99

Číslo CAS: 107-21-1

Číslo ES ( EINECS) : 203-473-3

Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn

R- věta : 22

S- věty :  2

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Chemický název:  Natrium nitrid         

Obsah v (% hm.): <5

Číslo CAS: -

Číslo ES ( EINECS): 231-555-9

Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn

R- věta : 63

S- věty :  17-20/21-46

3. Údaje o nebezpečnosti přípravku

Je to fialově zabarvená kapalina, hořlavina IV. třídy nebezpečnosti. Přípravek je zdraví škodlivý, při požití může následně způsobit poškození plic.        
4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Všeobecné pokyny: při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze. 

4.2. Při nadýchání: přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid, nenechat chodit. V případě, že postižený nedýchá, zavést umělé dýchání, přivolat lékaře.

4.3.
Při styku s kůží: zasažená místa omýt teplou vodou a mýdlem, příp. ošetřit regeneračním krémem, převléknout.
4.4.      Při zasažení očí: několik minut vyplachovat vlažnou vodou, lékařské ošetření.

4.5.

Při požití: vypláchnou ústa vodou,  pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, je-li při vědomí dát pít vodu, nevyvolávat zvracení  a přivolat lékaře

5. Opatření pro hasební zásah

5.1.
Vhodná hasiva: CO2, práškové hasicí přístroje s náplní hasicích prášků pro třídu požáru B, střední nebo těžká pěna.

5.2.       Nevhodná hasiva:  voda a přímý vodní proud.

5.3. Zvláštní nebezpečí: při hoření může vznikat oxid uhelnatý – nevdechujte páry.

5.4.
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: při vystavení kouři použít nehořlavý zásahový oděv, izolační dýchací přístroj.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Bezpečnostní opatření na ochranu osob: Zabránit kontaktu s kůží, očima a oděvem. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Oblast nebezpečí uzavřít a označit. Z místa vykázat všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích.

6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Utěsnit případná místa úniků. Menší množství sbírat vhodným adsorpčním prostředkem Pozor na kanalizaci. Zabránit průniku látky do půdy a vody. Při průniku do vody informovat odběratele a zastavit její používání.

6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění: Podle situace bezpečně odčerpat, zbytky adsorbovat do vhodného porézního materiálu a v uzavřených nádobách odvézt k likvidaci. Likvidovat v souladu s platnou legislativou pro odpady. Viz bod 13.

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1. Pokyny pro zacházení: pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 021 a ČSN 65 6060. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chránit se proti možnosti nadýchání, potřísnění kůže a očí.  Nutno dbát všech protipožárních opatření.

7.2. Pokyny pro skladování: pro skladování platí ČSN 65 0201. Skladovat v těsně uzavřených obalech. Zabezpečit dostatečné větrání skladovacích prostor. 

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1. Technická opatření: zabezpečit dokonalé větrání.

8.2. Osobní ochranné prostředky:

· ochrana dýchacích orgánů: 

při normálním použití není potřebná

· ochrana očí:



ochranné brýle při nebezpečí stříkání

· ochrana rukou:


ochranné rukavice                   

· ochrana kůže:


ochranný pracovní oděv              

· obecná bezpečnostní a hygienická opatření: Dodržovat pravidla osobní hygieny. Při práci nejíst, nepít a nekouřit! Vystříhat se kontaktu s pokožkou, očima, oděvem. Po práci a před jídlem či pitím důkladně umýt ruce a nekryté části těla vodou a mýdlem, případně ošetřit vhodným reparačním krémem.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

· Skupenství  (při 20°C)



kapalina

· Barva




fialová

· Zápach




produktu typický             

· Hodnota Ph (0°C)



8,6

· Bod tání °C




neuvádí se

· Bod varu °C




165

· Bod vzplanutí °C



111

· Bod hoření °C



neuvádí se

· Teplota vznícení °C


 
398

· Teplotní třída




T2

· Třída nebezpečnosti



IV

· Meze výbušnosti  dolní (obj %)


3,8

horní (obj%)

6,35       

· Oxidační vlastnosti



neuvádí se

· Tenze par 
 při 20°C (kPa)


0,007

· Hustota  při  20°C  (g/cm3 )


1113

· Rozpustnost ve vodě



neomezeně rozpustný

· Rozpustnost v tucích



neuvádí se

· Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

neuvádí se


10. Stabilita a reaktivita

10.1. Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: za normálních a doporučovaných podmínek stabilní.

10.2. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:  vlhkost (přípravek je hydroskopický), přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm.

10.3. Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: silná oxidační činidla.
10.4. Nebezpečné rozkladné produkty: za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat oxid uhelnatý, aldehydy, ketony.
11. Toxikologické  informace

11.1. Akutní toxicita: při některých výzkumech na myších a krysách se po požití vysokých dávek projevily účinky poškozující plod. Ve studii provedené na králících se tyto účinky neprojevily.                                                               – LD50 (oral., krysa): > 2000 mg/kg

-LD50 (derm., králík): > 2000 mg/kg

11.2. Akutní dráždivost:

-

11.3. Senzibilizace:


senzibilační účinek není znám

11.4. 
Karcinogenita:


-

11.5. Mutagenita:


-

11.6. 
Teratogenita:


-

11.7. Působení na člověka: lehce dráždí dýchací orgány, oči a pokožku. Nebezpečný při požití. Může vyvolat nevolnost, zvracení, potíže při polykání, bolesti hlavy, závrať nebo nekontrolované svalové křeče.

12. Ekologické informace

12.1. Akutní toxicita: ve smyslu zásady prevence je vhodné zabránit nekontrolovanému unikání přípravku do životního prostředí.

EC (48 hod., dafnie): > 100 mg/l

LC50 (96 hod., salmo): >100 mg/l

12.2.
Rozložitelnost:


obtížně odbouratelný

13.3. 
Další ekologická rizika :

neobsahuje ozón poškozující látky






neobsahuje PCB ani PCT

13. Informace o zneškodňování

13.1.
Způsoby zneškodňování přípravku: Speciální odpad, zbytky nevyhazovat do domovního odpadu a nevylévat do výlevky a WC. Likvidovat předáním pověřené osobě nebo ve spalovně průmyslových odpadů ve smyslu  zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisech. Kód odpadu: 160114.

13.2. Způsob zneškodňování kontaminovaného obalu:  Likvidovat ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. Prázdný obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Kód odpadu: 150110.

14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID: není zařazen


Třída: -


Číslice/písmeno: -

Výstražná tabule: č. -





Číslo UN: -

15. Informace o právních předpisech

15.1 Právní předpisy, které se vztahují na přípravek: Klasifikace přípravku podle zákona č. 157/1998 Sb. a související předpisy

15.2 Bezpečnostní symbol:   Xn
 Zdraví škodlivý


15.3 R - věty: 
R 22

Zdraví škodlivý při požití

15.4 S  - věty:
S 2

Uchovávejte mimo dosah dětí

16.
Další informace

16.1. Použitá literatura: Bezpečnostní list výrobku HAVOLINE XLC+B (RL04), výrobce ARTECO N.V., Technologiepark-Zwijnaarde 2, Gent-Zwijnaarde, Belgie.

16.2. Použitá literatura: Zákon o chemických látkách a přípravcích č. 157/1998 Sb., Zákon o obalech č. 477/2001 a Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Údaje obsažené v tomto listu se týkají pouze uvedeného výrobku a nenahrazují specifikaci výrobku. Odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající. Nelze je považovat za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Za zacházení podle existujících zákonů a nařízení odpovídá uživatel.

VIF s.r.o.

Volutová 2523, 155 00  Praha 5

Antifreeze D


