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Název výrobku: Cristalbel  –20 0C zimní  kapalina do ostřikovačů

1.  IdentiFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A výrobce a dovozce

1.1  Chemický název látky / obchodní název přípravku

	Název:
	Cristalbel – 20 0C zimní kapalina do ostřikovačů

	Další názvy látky:
	


1.2 Použití látky / přípravku

	Určené nebo doporučené použití látky (přípravku):
	Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů



	Popis funkce látky nebo přípravku:
	


1.3 Identifikace výrobce/dovozce

	Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
	Gratia, s.r.o.

	Místo podnikání nebo sídlo:
	V Aleji 176, Brno

	IČO
	63490862

	Telefon:
	545 229 212

	Fax:
	545 229 865


1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. Informace o složení látky / přípravku

2.1. Obecný popis přípravku 
2.2. Přípravek obsahuje nebezpečné složky 
	Název složky
	Obsah (%) 
	Číslo CAS
	Číslo ES 
	Klasifikace

R-věty

	Ethanol
	cca 30
	64-17-5
	200-578-6
	F, 11

	Ethylenglykol
	cca 3
	107-21-2
	203-473-3
	Xn, 22


3. údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1 Celková klasifikace látky/přípravku

	R 10
	
	
	
	
	


Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb.  

3.1  Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí 

Kapalina dráždí pokožku i sliznici. Při zasažení očí není vyloučeno jejich poškození.Odmašťuje kůži, vznikají drobné trhlinky, které umožňují vstup infekce. Po požití se rychle vstřebává žaludeční sliznicí a dostává se do krve. Vysoké koncentrace par dráždí oči a sliznice dýchacích cest a působí narkoticky.

3.2  Další možná rizika

Vysoce hořlavá kapalina. Rychle se odpařuje , páry jsou vznětlivé a tvoří se vzduchem výbušné směsi těžší než vzduch. Vznícení možné působením horkých povrchů, jiskrou, otevřeným plamenem. Páry se drží při zemi, rychle se drží při zemi, rychle se šíří do velkých vzdáleností. S vodou se dokonale mísí, při vysokých koncetracích se nad vodní hladinou mohou vytvořit výbušné směsi se vzduchem.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Při zasažení očí

Vyplachujte minimálně 15 minut oči dostatečným množstvím vody tak, aby se voda dostala i pod víčka (vyjměte oční čočky!). Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Při požití

Vypláchnout ústa vodou, vypít 2-3 sklenice vody. Nevyvolávejte zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc. 

4.3 Další údaje¨

Lékaře informujte o poskytnuté první pomoci

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva

Pěna odolná alkoholu,CO2,hasící prášky třídy požáru B,vodní mlha
5.2 Nevhodná hasiva

Plný proud vody

5.3 Zvláštní nebezpečí

Nebezpečí prudké reakce nebo exploze. Páry se mohou šířit do značných vzdáleností. Páry těžší než vzduch - hromadí se při zemi a v uzavřených prostorách .Při hoření možná tvorba CO. Nádrže s látkou mohou vlivem tepla explodovat.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Zásahová skupina musí používat izolační dýchací přístroj, ochranný oděv a obuv a pomocné prostředky z nejiskřivého materiálu. Zabránit vzniku statické elektřiny.

5.5 Další údaje

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ Náhodného ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob 

Uzavřít místo nehody. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Používat svítidla v nevýbušném provedení a nejiskřící nářadí. Zabránit styku s látkou.Při pracích na zneškodňování havárie používat  doporučené osobní ochranné prostředky. Pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s filtrem A proti organickým parám. Při velkých haváriích evakuace osob z ohroženého prostoru.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Zabránit dalšímu úniku látky. Ohraničit prostor. Zabránit průniku látky do půdy, vody a kanalizace. Při průniku látky do vodního toku nebo vodní nádrže informovat odběratele vody, zastavit na nich provoz a využívání vody.

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění

Bezpečně látku odčerpat,zbytky absorbovat do vhodného materiálu (piliny,Vapex) a v uzavřených nádobách odvézt k zneškodnění.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

7.1 Zacházení

7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
Dodržovat veškerá protipožární opatření  Přísný zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Zajistit dostatečné větrání.Zamezit vzniku výbojů statické  elektřiny. Používat osobní ochranné prostředky a zamezit možnému kontaktu s kůží, zasažení očí a možnosti nadýchání.

7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Zajistěte nádoby před rozlitím.

7.2 Skladování

7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v původních, těsně uzavřených obalech odděleně od potravin.Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení musí vyhovovat platným předpisům. Skladovat na chladném dobře větraném místě s účinným odsáváním, z dosahu zdrojů tepla a všech zdrojů svícení. Neskladovat společně s alkalickými kovy či látkami podporujícími hoření. Chránit před statickou elektřinou.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:

8.1 Expoziční limity

Kontrolní parametry složek přípravku jsou stanoveny v NV č. 178/2001 Sb. v platném znění

	Látka
	CAS
	PEL/NPK-P

(mg/m3)
	Poznámky
	Faktor přepočtu

na ppm

	   Ethanol
	67-17-5
	1000
	3000
	0,532

	   Ethylenglykol*
	107-21-1
	50
	100
	0,394


* při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny ve Vyhlášce             č. 432/2003 Sb.  – pro složku nejsou uvedeny
8.2. Omezování expozice

8.2.1. Omezování expozice pracovníků

Zajistit dostatečné větrání, celkové mechanické větrání není dostačující, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem.

Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

Osobní ochranné prostředky

	 Po ukončení práce si umyjte ruce, při práci nejezte, nepijte, nekuřte.

	Ochrana dýchacích cest:
	Při možnosti nadýchání ochranná maska s filtrem A, izolační dýchací přístroj( při havárii, požáru)

	Ochrana očí:
	ochranné brýle , ochranný štít

	Ochrana rukou:
	ochranné rukavice

	Ochrana kůže:
	ochranný pracovní oděv, uzavřená obuv


8.2.2. Omezování expozice životního prostředí

Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU

	Skupenství (při 20°C):
	kapalina

	Barva:
	čirá, modrá

	Zápach (vůně):
	alkoholový


	Hodnota pH (při 20°C):
	neuvádí se

	Teplota (rozmezí teplot) tání/tuhnutí (°C):
	údaje nejsou k dispozici

	Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
	75

	Bod vzplanutí (°C):
	 cca 35°C

	Hořlavost:
	vysoce hořlavý

	Výbušné vlastnosti:
	

	Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
	15 (ethanol)

	                             dolní mez (% obj.):
	3,5 ethanol)

	Oxidační vlastnosti:
	nevykazuje

	Tenze par (při °C):
	údaje nejsou k dispozici

	Hustota (při 20°C):
	962 kg/m3

	Rozpustnost (při 20°C):
	

	ve vodě
	mísitelný

	v tucích (včetně specifikace oleje):
	údaje nejsou k dispozici

	v organických rozpouštědlech
	

	Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
	údaje nejsou k dispozici

	Viskozita:
	údaje nejsou k dispozici

	Hustota par:
	údaje nejsou k dispozici

	Rychlost odpařování:
	údaje nejsou k dispozici

	Další informace:
	


10. INFORMACE O STABILITĚ  A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.

10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit

Koncentrace v mezích výbušnosti, zdroje vznícení, vysoká teplota.
10.3 Materiály, které nelze použít 

         Silná oxidační činidla, etylenchlorid, kyseliny, anhydridy, alkalické kovy.. Narušuje řadu umělých 

         hmot. 

10.4 Nebezpečné rozkladné produkty

         Za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat CO.
10.5 Další údaje

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU 

11.1 Popis příznaků expozice

Vdechováním: může dráždit dýchací ústrojí, působit narkoticky ve vysokých koncentracích

Stykem s kůží : může způsobit podráždění, odmaštění kůže

Stykem s očima:  může dojít k  podráždění 

Požitím: může být zdraví škodlivé, zvracení, bezvědomí, únava, bolest hlavy

11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita

	- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):
	7060 (ethanol)

	- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
	6300 (ethanol)

	- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.m-3):
	20000 (ethanol)

	- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):
	


Subchronická - chronická toxicita

Páry působí narkoticky na nervový systém. Příznaky expozice: bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, nechutenství, slabost, poruchy koordinace pohybu. Poškození jater.

Senzibilizace

Nemá senzibilizující účinky.
Karcinogenita

Mutagenita

Toxicita pro reprodukci

Další údaje

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU

12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí

	- LC, 96 hod., ryby (mg.l-1):
	1040 (Lepomis macrochirus) (ethanol)

1520 (Cyprinus carpio) (ethanol)

1030 – 14 200 (Pimephales promelas) (ethanol)

	- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
	9248 (Daphnia magna) (ethanol)

	- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
	


12.2 Mobilita 

12.3 Persistence a rozložitelnost biologicky odbouratelný (ethanol)
         Bioakumulační potenciál nepředpokládá se bioakumulace v organismech

12.4 Další nepříznivé účinky

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku

Dle Katalogu odpadů se jedná o nebezpečný odpad.

Zařazení dle katalogu: 07 07 04

13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu

Označený odpad předat k odstranění vč. identifikačního listu odpadu specializované firmě s oprávněním k této činnosti. 

Doporučený způsob likvidace přípravku a kontaminovaného obalu: energetické využití (spalování)

13.3. Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění . 

Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.


14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU

14.1 Pozemní přeprava 

( dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987   

   Sb., ve znění pozdějších předpisů)                        

UN 1170 ETHANOL
	ADR: 
	

	Třída:
	3

	Klasifikační kód:
	F1

	Obalová skupina:
	III

	Bezpečnostní značka :
	Č. 3

	Identifikační číslo nebezpečnosti
	30

	Číslo UN:
	1170

	Poznámka:
	


14.2 Železniční přeprava 

	RID:
	

	Třída:
	3

	Klasifikační kód:
	F1

	Obalová skupina:
	III

	Číslo UN:
	1170


14.3 Námořní přeprava 

	IMDG:
	

	Třída:
	3.2

	Číslo UN:
	1170

	Typ obalu:
	III

	Látky znečišťující moře:
	ne

	IMDC CODE str.
	str. 3337-1

	
	EmS No.:  3-06
	MFAG Table No.:  305

	Technický název:
	ETHANOL


14.4 Letecká doprava 

	ICAO/IATA:
	

	Třída: 
	3

	Číslo UN:
	1170

	Typ obalu:
	III

	Technický název:
	Ethanol

	
	PAO:  309
	CAO:  310

	Poznámky:
	

	Další údaje:
	


15.  INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU

15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):

	   Cristalbel – 20 0C zimní kapalina do ostřikovačů

	ethanol

	R-věty
	10
	R10 Vysoce hořlavý

	S-věty
	2-7-16-25-46
	S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený

S25 Zamezte styku s očima

S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal 

        nebo označení


15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :

15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU :
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU

16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:

R10  Hořlavý

R11 Vysoce hořlavý

R22 Zdraví škodlivý při požití

16.2. Pokyny pro školení:

Viz. § 132 a další Zákoníku práce

16.3. Doporučená omezení použití :

Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :

	Gratia, s.r.o.

	V Aleji 176, Brno

	tel.: 545 229 212


Další informace poskytne zpracovatel bezpečnostního listu nebo dovozce/výrobce (viz. § 23 z.č. 356/2003 Sb.)

16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb. vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě receptury a bezpečnostních listů složek přípravku poskytnutých výrobcem.

16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : list vytvořen na podkladě receptury

