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Název výrobku: KAPPA -40°C nemrznoucí kapalina pro chladící okruhy

1. IdentiFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A výrobce a dovozce

1.1  Chemický název látky / obchodní název přípravku

	Název:

	KAPPA –40°C  nemrznoucí kapalina pro chladící okruhy

	Další názvy látky:
	


1.2 Použití látky / přípravku

	Určené nebo doporučené použití látky (přípravku):
	nemrznoucí směs

	Popis funkce látky nebo přípravku:
	 kapalina do spalovacích motorů


1.3 Identifikace výrobce/dovozce

	Jméno nebo obchodní jméno :
	Gratia, s.r.o.

	Místo podnikání nebo sídlo:
	V Aleji 176

	Identifikační číslo :
	63490862

	Telefon:
	545 229 212

	Fax:
	545 229 865 


1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. Informace o složení látky / přípravku

2.1. Obecný popis přípravku 

Směs obsahující : ethylenglykol (45-55%), koncentrát BSB (3-6%), demineralizovaná voda (40-50%) a přísady, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné ve smyslu z.č. 356/2003 Sb.

     2.2. Přípravek obsahuje nebezpečné složky

	Název složky
	Obsah (%) 
	Číslo CAS
	Číslo ES 
	Klasifikace

R-věty

	Ethylenglykol 
	45-55
	107-21-1
	203-473-3
	Xn; R 22

	Natrium-(2-ethylhexanoat)
	0,5-1,6
	19766-89-3
	243-283-8
	Repr. Kat. 3; R 63


3. údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1 Celková klasifikace látky/přípravku

	Xn; R 22
	
	
	
	
	


Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb.  

3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí 

Zdraví škodlivý při požití. Další informace viz. bod 11.1.

3.3 Další možná rizika

Výpary jsou těžší než vzduch, mohou se hromadit v nízko položených místech a vytvářet se vzduchem výbušnou směs. 

3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné pokyny

V případě jakékoliv nejistoty nebo přetrvávajících symptomů vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Při nadýchání

Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, při zástavě dechu zahajte umělé dýchání, při obtížném dýchání nasaďte kyslík (pouze školený personál).

4.3 Při styku s kůží

Odstraňte znečištěný oděv a obuv, zasaženou kůži omyjte mýdlem a důkladně opláchněte vodou. Při podráždění kůže vyhledejte lékaře.

4.4 Při zasažení očí

Oči ihned vyplachujte tekoucí vodou min. 15 minut, při přetrvání podráždění vyhledejte lékaře.

4.5 Při požití

Vypijte větší množství vody, vyvolejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékaře a předložte tento bezpečnostní list.

4.6 Další údaje

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva

CO2, hasicí prášek třídy B, vodní mlha. Větší požár hasit pěnou odolávající alkoholu.

5.2 Nevhodná hasiva

Přímý proud vody.

5.3 Zvláštní nebezpečí

Při požáru se uvolňují oxidy uhlíku.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Kompletní ochranná výstroj.

5.5 Další údaje

Nádoby vystavené ohni ochlazujte vodou.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ Náhodného ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Zajistěte dostatečné větrání, používejte osobní ochranné prostředky. Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou, očima, nevdechujte výpary. Odstraňte zdroje zapálení.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Zamezte kontaminaci půdy, kanalizace, spodní a povrchové vody přípravkem. Unikající přípravek zachyťte, pokud je to možné, do obalu. V případě znečištění životního prostředí informujte příslušné orgány. 

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění

Přípravek bezpečně odčerpejte a zvažte opětovné použití. Zbytky posypte vhodným sorbentem (piliny, pojiva Vapex) a nasáklý materiál uložte do uzavřených nádob k odstranění.

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

7.1 Zacházení

7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
Odstraňte zdroje zapálení. Minimalizujte dobu vystavení přípravku vysokým teplotám. Zajistěte dostatečné větrání, používejte osobní ochranné prostředky. Nevdechujte páry a aerosoly. Dodržujte pravidla pracovní hygieny – při práci nejezte, nepijte, nekuřte.

7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Vhodným umístěním a skladováním nádob zabraňte rozlití přípravku.

7.2 Skladování

7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladujte v původních těsně uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:

8.1 Expoziční limity

Kontrolní parametry složek přípravku jsou stanoveny v NV č. 178/2001 Sb. v platném znění
	Látka
	CAS
	PEL/NPK-P

(mg/m3)
	Poznámky
	Faktor přepočtu

na ppm

	  ethylenglykol
	107-21-1
	50/100
	při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží
	0,394


Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro složky přípravku nejsou stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb.

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Omezování expozice pracovníků

Zajistit dostatečné větrání, celkové mechanické větrání není dostačující, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem.

Na pracovišti zajistit bezpečnostní sprchu a zařízení pro výplach očí. 

Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

	Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích cest:
	respirátor proti organickým výparům

	Ochrana očí:
	ochranné brýle

	Ochrana rukou:
	ochranné rukavice (neoprenové, PVC, přírodní kaučuk)

	Ochrana kůže:
	ochranný oděv


8.2.2. Omezování expozice životního prostředí

Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU

	 
	kapalina

	Barva:
	světlezelená

	Zápach (vůně):
	bez zápachu

	Hodnota pH (při °C):
	8,6 ( koncentrace 33%)

	Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
	117

	Bod vzplanutí (°C):
	nad 115

	Hořlavost:
	

	Výbušné vlastnosti:
	

	Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
	6,35

	                             dolní mez (% obj.):
	3,8

	Oxidační vlastnosti:
	

	Tenze par (při °C):
	

	Hustota (při 20°C):
	1070 kg/m3

	Rozpustnost (při °C):
	

	ve vodě
	rozpustný

	v tucích (včetně specifikace oleje):
	

	Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
	

	Viskozita:
	

	Hustota par:
	

	Rychlost odpařování:
	

	Další informace:
	


10. INFORMACE O STABILITĚ  A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.

10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit

Teplo, otevřený oheň, jiskry.

10.3 Materiály, které nelze použít 

Silná oxidační činidla.

10.4 Nebezpečné rozkladné produkty

Oxidy uhlíku, aldehydy, ketony

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU 

11.1 Popis příznaků expozice

Vdechováním  - vysoké koncentrace páry nebo aerosolů vzniklé v nedostatečně větraných místnostech mohou vyvolat podráždění nosu a hltanu, bolesti hlavy, závratě a pocit únavy.

Stykem s kůží – krátký styk s kůží nemá dráždivý účinek. Dlouhodobý kontakt může vyvolat odmaštění nebo podráždění kůže. Projevuje se místním zrudnutím, případně i slabou nevolností ( přípravek proniká kůží).

Stykem s očima – může vyvolat podráždění.

Požitím – zdraví škodlivý, LD50 1-2 ml/kg váhy pro dospělého člověka. Symptomy jsou závratě, zvracení, ztráta koordinace, zvýšený puls, obtížné dýchání, nejasné vidění, průjem. Vdechnutí do plic při požití může způsobit poškození plic.
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita

	- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):
	4700 ethylenglykol

	- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
	9530 ethylenglykol

	- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):
	10876 ethylenglykol

	- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):
	


Subchronická - chronická toxicita

Opakované požití může poškodit ledviny. Opakované vystavení nadlimitním hodnotám může zhoršit např. již existující onemocnění ledvin.

Senzibilizace

Nemá senzibilizující účinky.

Karcinogenita

Mutagenita

Toxicita pro reprodukci

Přípravek obsahuje natrium-(2-ethylhexanoat); složku klasifikovanou jako toxickou pro reprodukci (fetální toxicita – možné nebezpečí poškození plodu v těle matky). Přípravek ale není vzhledem k nízké koncentraci uvedené složky toxický pro reprodukci.   

Další údaje

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU

12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí

	- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
	18500 (Salmo gairdneri) ethylenglykol

	- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
	> 1000  (Daphnia magna) ethylenglykol

	- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
	


12.2 Mobilita 

12.3 Persistence a rozložitelnost

12.4 Bioakumulační potenciál

12.5 Další nepříznivé účinky

Přípravek je plně rozpustný ve vodě, představuje slabé ohrožení pro vodní organismy.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku

Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad. Nesplachujte do kanalizace, neodstraňujte společně s komunálním odpadem.

13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu

Označený odpad předat k odstranění vč. identifikačního listu odpadu specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Doporučený způsob odstranění : spalování. Důkladně vypláchnutý a vyčištěný obal lze znovu použít .

13.3. Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění . 

Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.


14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR).

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU

15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):

	KAPPA –40°C nemrznoucí kapalina pro chladící okruhy

	ethylenglykol

	Xn
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zdraví škodlivý
	R 22
Zdraví škodlivý při požití

S 2
Uchovávejte mimo dosah dětí

S 46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S 36/37
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice




15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :

15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU :
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU

16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:

R 22
Zdraví škodlivý při požití

R 63
Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky

16.2. Pokyny pro školení:

Viz. § 132 a další Zákoníku práce

16.3. Doporučená omezení použití :

Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :

	Gratia,s.r.o.

	tel. 545 229 212

	


Další informace poskytne zpracovatel bezpečnostního listu nebo výrobce (viz. § 23 z.č. 356/2003 Sb.)
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb. vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálů bezpečnostních listů vstupních surovin a dalších  informací poskytnutých výrobcem.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : nejsou, první vydání dne 29.7. 2004

