BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Název výrobku:   Eurol Chain Spray PTFE


Datum vydání:
1. 12. 2004
Nahrazuje vydání z


1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Chemický název látky/obchodní název 
Eurol Chain Spray PTFE
přípravku:
Číslo CAS: 
neexistuje

Charakteristika použití látky/přípravku:
mazivo
Identifikace dovozce/distributora v ČR:





Jméno nebo obchodní jméno: 
Autobenex, spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:
155 21 Praha 5, ul. Do Blatin, areál Technocom

Identifikační číslo (IČO):
61456667

Telefon:
+420 225 983 225

E-mail:
info@autobenex.cz
http:
http://www.autobenex.cz

Zahraniční výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:
Eurol BV

Adresa:
Energiestraat 12


7442 DA, Nijverdal


Nizozemí

Nouzové telefonní číslo: 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,


12821 Praha 2; telefon (24 hodin/den) 


224 919 293, 224 915 402
2.
Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi 
v pracovním ovzduší:

	Identifikační čísla

CAS: 64742-49-0
ES (EINECS): 265-151-9
CAS: 106-97-8
ES (EINECS): 203-448-7

	Chemický název látky

nízkovroucí hydrogenovaný benzín
butan

	Koncentrace

(hm %)

80 - 100
0 - 20

	Symbol nebezpečí

R-věty

Xn, F, N
R 11,38,51/53,65, 67
F+
R 12



(Plný text R-vět je uveden v kapitole 16.)
3.
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Podle zákona 356/2003 Sb. je klasifikován jako extrémně hořlavý, dráždivý a nebezpečný pro životní prostředí. Tlaková nádoba. Chraňte před slunečním světlem a nevystavujte teplotám nad 50 °C.
4.
Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro zacházení 
s chemikáliemi.

Při zasažení očí:
Odstraňte kontaktní čočky. Promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody (nejméně 15 minut) při násilně otevřených víčkách. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Odstraňte znečištěné oblečení, zasaženou pokožku umyjte důkladně vodou a mýdlem.

Při nadýchání:
Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte v teple a klidu. Pokud je dýchání nepravidelné či pokud zasažená osoba přestane dýchat, dávejte umělé dýchání.

Při požití:
Nevyvolávejte zvracení - nebezpečí chemické pneumonie. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list.

5. Opatření pro hasební zásah
Vhodná hasiva:
pěna, oxid uhličitý, prášek

Nevhodná hasiva:
Proud vody. Vodu lze používat pouze k chlazení ohněm ohrožených nádob.


Další údaje:
Kontaminovaná voda použitá k hašení nesmí být vypouštěna do kanalizace.

6. Opatření v případě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Zajistěte důkladné větrání, nekuřte. Vysoké nebezpečí uklouznutí v případě rozlití produktu. V případě úniku většího množství přípravku použijte dýchací přístroj.
Bezpečnostní opatření pro ochranu 
Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace a 

životního prostředí:
vodních toků. V případě, že produkt znečistil kanalizaci, půdu či povrchovou vodu, informujte ihned místní úřady.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Vyteklý přípravek absorbujte do vhodného inertního materiálu (písek, piliny). Zbytky přípravku odstraňte pomocí organických rozpouštědel a poté kontaminovanou plochu umyjte vodou a mýdlem.

7. Pokyny pro zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Nevdechujte výpary. Zabraňte styku s pokožkou a očima. Nenechávejte hadry znečištěné produktem v kapsách kalhot.
Pokyny pro  skladování:
Je třeba zabránit jakémukoli  proniknutí do půdy. Skladujte na suchém, dobře větraném místě chráněném před slunečním světlem stranou od zdrojů tepla a vznícení. Neskladujte spolecně s oxidačními činidly, kyselinami a zásadami.
8. Kontrola expozice a ochrana osob
Expoziční limity:
složka


číslo CAS

metoda

hodnota
butan



106-97-8
OEL

1450 mg/m3

nízkovroucí hydrogenovaný benzín

64742-49-0
CEFIC-HSPA
1400 mg/m3

Technická opatření:
Zajistěte dostatečné větrání. 

Ochrana osob:
K ochraně částí pokožky vystavených púsobení přípravku poslouží ochranný krém. Při dlouhodobém kontaktu použijte ochranné rukavice (nitril). Při prvních náznacích poškození rukavic je vyměňte. Pokud může dojít k rozstřikování (zvláště zahřátého přípravku), použijte  ochranné brýle. V případech, kdy není možné zajistit dostatečné větrání použijte  dýchací přístroj (filtr A/P2).

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 °C):
aerosol
Barva:
bezbarvý
Zápach (vůně):
charakteristický
Hodnota pH:
nepoužitelná charakteristika

Teplota tání:
< 0 °C
Teplota varu:
nestanovena
Bod vzplanutí:
< 0 °C 

Bod vznícení:
236 °C

Hustota (při 20 °C):
710 kg/m3
Viskozita (při  20 °C):
475 cP

Rozpustnost ve vodě:
není mísitelný s vodou

Explozivní limity:
0.7 – 8,5 obj % ve vzduchu

Rozdělovací koeficient oktanol/voda:
nestanoven
Hustota par (vztaženo ke vzduchu)
> 1  

10. Stabilita a reaktivita
Za běžných podmínek nedochází k rozkladu.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
elektrostatický náboj
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí 
oxidační činidla, kyseliny a zásady
přijít do styku:


Nebezpečné rozkladné produkty:
CO, CO2
11. Toxikologické informace
Zkušenosti z působení na člověka: 

Dlouhodobý kontakt s pokožkou může vést k jejímu odmaštění a vzniku dermatitidy. Má lehce narkotizační účinky.
Akutní toxicita:



metoda

hodnota
jednotka

nízkovroucí hydrogenovaný benzín

LD50, orálně, potkan
 >2000

mg/kg



 LD50, dermálně, králík
 >2000

mg/kg





          LD50/4h, inhalačně, potkan
 >20

mg/l
12. Ekologické informace
Ekotoxicita:



metoda

hodnota
jednotka

nízkovroucí hydrogenovaný benzín

EC50/48h, ryby
  0 – 10

  mg/l





LL50
    19

  mg/l
Produkt je značně těkavý a rychle se vypařuje do vzduchu. Je lehčí než voda. Nejsou k dispozici žádná data o bioakumulativních účincích a rychlosti biodegradace..

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování přípravku:
Nesmí být ukládán společně s domovním odpadem.  Nepřipusťte vniknutí přípravku do kanalizace.Musí být likvidován v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění.

Způsoby zneškodňování obalů:
Vyprázdněné obaly musí být likvidovány v souladu se zákony o odpadech 185/2001 Sb. a  477/2001 Sb. v platném znění.

14. Informace pro přepravu

Silniční/železniční - ADR / RID:

5F UN 1950 třída 2



kod 20G5F

Po moři - IMDG:

UN 1950   třída 2,1



EMS 2-13, MFAG 620
Letecká - IATA / ICAO

UN 1950 třída 2



aerosoly
15. Informace o právních předpisech

Označení přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.:

Symbol nebezpečí:





F+ extrémně hořlavý




Xi  dráždivý



N   nebezpečný pro životní prostředí

R – věty

R 12 Extrémně hořlavý.




R 38 Dráždí kůži.




R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat




dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.




 R 67  Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S - věty:
 S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí.




S 23  Nevdechujte aerosoly.



 S 24  Zamezte styku s kůží.




S 29  Nevylévejte do kanalizace.



S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení



S 51  Používejte pouze v dobře větraných prostorách.


 S 56  Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.

16. Další informace

Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity údaje z bezpečnostního listu výrobce přípravku vydaného  2.2. 2004. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Charakterizují popisovaný výrobek s ohledem na příslušná bezpečnostní opatření. Nelze je považovat za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Bezpečnostní list byl sestaven podle požadavků vyhlášky 231/2004 Sb.

Plné znění R-vět uvedených v bodě 2:

R 12  
Extrémně hořlavý.

R 38 
Dráždí kůži..

R 51/53   Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
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