BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Název výrobku:   Eurol MPG 85W90 GL4


Datum vydání:
1. 9. 2004
Nahrazuje vydání z
29. 11. 2002
1.
Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Chemický název látky/obchodní název 
Eurol MPG 85W90 GL4

přípravku:

Číslo CAS: 
neexistuje

Charakteristika použití látky/přípravku:
převodový olej

Identifikace dovozce/distributora v ČR:





Jméno nebo obchodní jméno: 
Autobenex, spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:
155 21 Praha 5, ul. Do Blatin, areál Technocom

Identifikační číslo (IČO):
61456667

Telefon:
+420 225 983 225

E-mail:
info@autobenex.cz
http:
http://www.autobenex.cz

Zahraniční výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:
Eurol BV

Adresa:
Energiestraat 12


7442 DA, Nijverdal


Nizozemí

Nouzové telefonní číslo: 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,


12821 Praha 2; telefon (24 hodin/den) 


224 919 293, 224 915 402
2.
Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek neobsahuje  nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi 
v pracovním ovzduší.
3.
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Podle zákona 356/2003 Sb. není klasifikován jako nebezpečný.

Dráždí mírně oči a pokožku.

Má dlouhodobé nepříznivé účinky na rostliny a živočichy.

4.
Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro zacházení 
s chemikáliemi. Ve vážnějších případech zasažení zajistěte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Odstraňte kontaktní čočky. Promývejte oči velkým




množstvím tekoucí vody (nejméně 15 minut) při násilně 




otevřených víčkách. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Odstraňte znečištěné oblečení, zasaženou pokožku umyjte vodou a mýdlem.

Při nadýchání:
Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte v teple a klidu. Pokud je dýchání nepravidelné či pokud zasažená osoba přestane dýchat, zajistěte umělé dýchání.

Při požití:

Nevyvolávejte zvracení., pouze vypláchněte ústa velkým 




množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc a




ukažte tento bezpečnostní list.

5. Opatření pro hasební zásah
Vhodná hasiva:
pěna, oxid uhličitý, prášek

Nevhodná hasiva:
Proud vody. Vodu lze používat pouze k chlazení ohněm ohrožených nádob.


Další údaje:
Při hašení používejte individuální dýchací přístroj. Kontaminovaná voda použitá k hašení nesmí být vypouštěna do kanalizace.

6. Opatření v případě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Vysoké nebezpečí uklouznutí v případě rozlití produktu.

Bezpečnostní opatření pro ochranu 
Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace a 

životního prostředí:
vodních toků. V případě, že produkt znečistil kanalizaci, půdu či povrchovou vodu, informujte ihned místní úřady.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Vyteklý přípravek absorbujte do vhodného inertního materiálu (písek, piliny). Zbytky přípravku odstraňte pomocí organických rozpouštědel a poté kontaminovanou plochu umyjte vodou a mýdlem.

7. Pokyny pro zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Zabraňte vzniku olejového oparu (mlhy). Nevdechujte výpary. Zabraňte styku s pokožkou a očima.

Pokyny pro  skladování:
Je třeba zabránit jakémukoli  proniknutí do půdy. Je možno skladovat pouze v originálním balení a dbát na to, aby nádoby byly při skladování pevně uzavřeny. Skladujte na suchém, dobře větraném místě chráněném před slunečním světlem stranou od zdrojů tepla a vznícení.

8. Kontrola expozice a ochrana osob
Technická opatření:
Zajistěte dostatečné větrání. 

Ochrana osob:
K ochraně částí pokožky vystavených púsobení přípravku poslouží ochranný krém. Při dlouhodobém kontaktu použijte ochranné rukavice (butylpryž, neopren, nitril). Při prvních náznacích poškození rukavic je vyměňte. Pokud může dojít k rozstřikování přípravku (zvláště v případě, že přípravek je zahřátý) použijte  ochranné brýle nebo obličejový štít. V případech, kdy není možné zajistit dostatečné větrání použijte  dýchací přístroj (filtr A/P2).

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 °C):
kapalina 

Barva:
jantarová

Zápach (vůně):
téměř žádný

Hodnota pH:
nepoužitelná charakteristika

Teplota tání:
< - 18 °C

Teplota varu:
> 300 °C

Bod vzplanutí:
> 250 °C

Bod vznícení:
> 200 °C

Hustota (při 20 °C):
860 – 900 kg/m3
Viskozita (při  20 °C):
75 – 600 cP

Rozpustnost ve vodě:
není mísitelný s vodou

Explozivní limity:
0.6 – 6.5 obj% ve vzduchu

Rozdělovací koeficient oktanol/voda:
> 3  (log Pow)

10. Stabilita a reaktivita
Při použití za běžných podmínek nedochází k rozkladu.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
nejsou známy

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí 
silná oxidační činidla

přijít do styku:


Nebezpečné rozkladné produkty:
CO, CO2,  oxidy kovů, oxidy síry, fosforu, dusíku

11. Toxikologické informace
Zkušenosti z působení na člověka:

Dlouhodobý kontakt s pokožkou způsobuje její odmaštění a podráždění. Dráždí  mírně oči.

Opakovaná expozice může způsobit poruchy nervového systému.Nejsou popsány senzibilizační 

účinky.

12. Ekologické informace

Nedopusťte, aby se výrobek dostal do podzemních vod, vodních nádrží nebo do odpadních vod. 

V případě proniknutí i malých množství přípravku do půdy hrozí kontaminace pitné vody. Přípravek je lehčí než voda, dostane-li se do vodních toků, zůstává na hladině a ovlivňuje obsah kyslíku ve vodě. Přípravek není snadno biologicky odbouratelný a je důvodný předpoklad, že bude bioakumulativní. 

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování přípravku:
Nesmí být ukládán společně s domovním odpadem.  Nepřipusťte vniknutí přípravku do kanalizace. Použitý olej musí být odevzdán na místě určeném pro sběr olejů. Musí být likvidován v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění.

Způsoby zneškodňování obalů:
Vyprázdněné obaly musí být likvidovány v souladu se zákony o odpadech 185/2001 Sb. a  477/2001 Sb. v platném znění.

14. Informace pro přepravu

Není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy.

15. Informace o právních předpisech

Označení přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.:

Symbol nebezpečí:

neklasifikován

R- věty:

žádné

S - věty:

žádné

16. Další informace

Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity údaje z bezpečnostního listu výrobce přípravku z  5.1. 2004. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Charakterizují popisovaný výrobek s ohledem na příslušná bezpečnostní opatření. Nelze je považovat za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Bezpečnostní list byl doplněn podle požadavků vyhlášky 231/2004 Sb.

Změny byly provedeny v kapitolách  1, 9, 11 a 13.
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