BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Název výrobku:   Eurol Ontvetter (Degreaser) HF Plus


Datum vydání:
3.10.2005
1.
Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Chemický název látky/obchodní název 
   Eurol Ontvetter (Degreaser) HF Plus 
přípravku:

Číslo CAS: 
neexistuje

Charakteristika použití látky/přípravku:
rozpouštědlo k odstraňování oleje

Identifikace dovozce/distributora v ČR:





Jméno nebo obchodní jméno: 
Autobenex, spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:
155 21 Praha 5, ul. Do Blatin, areál Technocom

Identifikační číslo (IČO):
61456667

Telefon:
+420 225 983 225

E-mail:
info@autobenex.cz
http:
http://www.autobenex.cz

Zahraniční výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:
Eurol BV

Adresa:
Energiestraat 12


7442 DA, Nijverdal


Nizozemí

Nouzové telefonní číslo: 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,


12821 Praha 2; telefon (nepřetržitá služba) 


224 919 293, 224 915 402
2.
Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi 
v pracovním ovzduší:

	Identifikační čísla

CAS:  64742-81-0

ES (EINECS): 265-184-9
	Chemický název látky

petrolej nespecifikovaný


	Koncentrace

(hm %)

 80 - 100


	Symbol nebezpečí

R-věty

 Xn

R 65-66


(Plný text R-vět je uveden v kapitole 16.)
3.
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Podle zákona 356/2003 Sb. je přípravek klasifikován jako zdraví škodlivý.

Oči a pokožku dráždí jen mírně.

Je značně těkavý. Snadno proniká do půdy a může kontaminovat zdroje pitné vody.

4.
Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro zacházení 
s chemikáliemi. Ve vážnějších případech zasažení zajistěte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Odstraňte kontaktní čočky. Promývejte oči velkým




množstvím tekoucí vody (nejméně 15 minut) při násilně 




otevřených víčkách. Vyhledejte lékařskou pomoc pokud 




přetrvává zarudnutí očí.

Při styku s kůží:
Odstraňte znečištěné oblečení, zasaženou pokožku umyjte vodou a mýdlem.

Při nadýchání:
Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte v teple a klidu. Pokud je dýchání nepravidelné či pokud zasažená osoba přestane dýchat, zajistěte umělé dýchání.

Při požití:

Nevyvolávejte zvracení, pouze vypláchněte ústa velkým 




množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc a




ukažte tento bezpečnostní list.
5. Opatření pro hasební zásah
Vhodná hasiva:
pěna, oxid uhličitý, prášek

Nevhodná hasiva:
nejsou známa

Nebezpečné produkty hoření:
oxid uhelnatý, oxid uhličitý, saze


Další údaje:
Páry jsou těžší než vzduch a mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. 



Nádoby ohrožené ohněm chlaďte vodní mlhou. Neochlazované nádoby mohou explodovat. 



Při hašení používejte individuální dýchací přístroj. Kontaminovaná voda použitá k hašení nesmí být vypouštěna do kanalizace.

6. Opatření v případě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
V případě úniku většího množství produktu použijte ochranný oděv případně dýchací přístroj. Nekuřte a odstraňte z dosahu všechny zdroje zážehu.

Bezpečnostní opatření pro ochranu 
Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace a 

životního prostředí:
vodních toků. V případě, že produkt znečistil kanalizaci, půdu či povrchovou vodu, informujte ihned místní úřady.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Vyteklý přípravek absorbujte do vhodného inertního materiálu (písek, piliny). Zbytky přípravku odstraňte vodou a mýdlem.

7. Pokyny pro zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Nevdechujte výpary. Zabraňte styku s pokožkou a očima. Nenechávejte hadry nasáknuté přípravkem v kapsách kalhot. 

Pokyny pro  skladování:
Nádoby musí být při skladování pevně uzavřeny. Skladujte na suchém, dobře větraném místě chráněném před slunečním světlem stranou od zdrojů tepla a vznícení.

8. Kontrola expozice a ochrana osob
Expoziční limity:
složka

číslo CAS

koncentrace

petrolej nespecifikovaný            64742-81-0

1200 mg/m3

RCP
Ochrana osob:
K ochraně pokožky vystavené působení přípravku použijte ochranné rukavice (nitril). Při prvních náznacích poškození rukavic je vyměňte. Pokud může dojít k rozstřikování přípravku (zvláště v případě, že přípravek je zahřátý) použijte  ochranné brýle nebo obličejový štít. V případech, kdy není možné zajistit dostatečné větrání, použijte dýchací přístroj (filtr A/P2). Zajistěte dostatečné větrání.

Ochrana životního prostředí:
Zabraňte proniknutí přípravku do půdy, povrchových, podzemních i odpadních vod.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 °C):
kapalina 

Barva:
červená
Zápach (vůně):
po petroleji

Hodnota pH:
nepoužitelná charakteristika

Teplota tání:
nestanoven
Teplota varu:
155 - 200 °C

Bod vzplanutí:
> 64 °C

Teplota vznícení:
> 230 °C

Hustota (při 20 °C):
790 kg/m3
Viskozita (při  20 °C):
1,8 cP

Rozpustnost ve vodě:
tvoří emulsi s vodou

Explozivní limity:
0.6 – 7 obj % ve vzduchu

Tlak par (při  20 °C):
0,05 kPa

Hustota par:
nestanovena 

Rozdělovací koeficient oktanol/voda:
nestanoven

10. Stabilita a reaktivita
Při použití za běžných podmínek k rozkladu nedochází.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
nejsou známy

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí 
silná oxidační činidla

přijít do styku:


Nebezpečné rozkladné produkty:
CO, CO2,  voda

11. Toxikologické informace

Ve větších koncentracích má narkotizační účinky. Může způsobit  bolesti hlavy, nevolnosti a zvracení.

Delší kontakt s pokožkou způsobuje její odmaštění a může vést k dermatitidě. 

12. Ekologické informace

Nedopusťte, aby se výrobek dostal do podzemních vod, vodních nádrží nebo do odpadních vod.

V případě proniknutí i malých množství přípravku do půdy hrozí kontaminace pitné vody. Přípravek je 

snadno biologicky odbouratelný, podléhá rychlé oxidaci na vzduchu.

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování přípravku:
Nesmí být ukládán společně s domovním odpadem.  Nepřipusťte vniknutí přípravku do kanalizace. 



Musí být likvidován v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění.

Způsoby zneškodňování obalů:
Prázdné obaly je možno vymýt vodou příp. detergentem. Vyprázdněné obaly likvidujte v souladu se zákony o odpadech 185/2001 Sb. a  477/2001 Sb. v platném znění.

14. Informace pro přepravu

Není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy.

15. Informace o právních předpisech

Označení přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.:

Symbol nebezpečí:

Xn
R- věty:

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat 




poškození plic.



R 66  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 




popraskání kůže.

 S - věty:

S 23  Nevdechujte páry.




S 24  Zamezte styku s kůží.



S 62  Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
16. Další informace

Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity údaje z bezpečnostního listu výrobce přípravku z  21.2. 2005. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Charakterizují popisovaný výrobek s ohledem na příslušná bezpečnostní opatření. Nelze je považovat za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Plné znění R-vět uvedených v bodě 2:



R 65  Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.



R 66  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
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