BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU

(dle Zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
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Název výrobku:      SPLIT     

1. IdentiFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A výrobce a dovozce

1.1  Chemický název látky / obchodní název přípravku

	Název:
	Split

	
	


1.2 Použití látky / přípravku

	Určené nebo doporučené použití látky (přípravku):
	čistič skel a omyvatelných povrchů

	Popis funkce látky nebo přípravku:
	


1.3 Identifikace výrobce/dovozce

	Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
	MA-FRA s.r.l.

	Místo podnikání nebo sídlo:
	Via Aquileia 44, 20021 Bollate (MI), Itálie

	Identifikační číslo :
	02916980960

	Telefon:
	0039 02 35 69 981

	Fax:
	0039 02 35 69 98 00

	
	

	Jméno nebo obchodní jméno dovozce:
	Gratia, s.r.o.

	Místo podnikání nebo sídlo:
	V Aleji 176, 620 00 Brno (provoz: Kníničská 144, 664 81 Ostrovačice)

	Identifikační číslo :
	63490862

	Telefon:
	545 229 212

	Fax:
	545 229 865 


1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. Informace o složení látky / přípravku

2.1. Obecný popis přípravku 

Směs obsahující : látky uvedené v bodě 2.2 a přísady, které  nejsou klasifikovány jako nebezpečné ve smyslu z.č. 356/2003 Sb.

     2.2. Přípravek obsahuje nebezpečné složky

	Název složky
	Obsah (%) 
	Číslo CAS
	Číslo ES 
	Klasifikace

R-věty

	Propan-2-ol (isopropylalkohol)
	<8
	67-63-0
	200-661-7
	Xi, F, R11-36-67

	2- Butoxyethanol
	<2
	111-76-2       
	203-905-0      
	Xi, R20/21/22-37


3. údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1 Celková klasifikace látky/přípravku

	
	
	
	
	
	


Přípravek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb.  

3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí 

3.3 Další možná rizika

3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné pokyny

V případě jakékoliv nejistoty nebo přetrvávajících symptomů vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Při nadýchání

Nevýznamné, nezpůsobuje problémy. Zajistit dostatek čerstvého vzduchu

4.3 Při styku s kůží

Všeobecně nemá dráždivý účinek na pokožku,  zasaženou kůži omyjte mýdlem a důkladně opláchněte vodou. 

4.4 Při zasažení očí

Oči ihned vyplachujte tekoucí vodou min. 15 minut, při přetrvání podráždění vyhledejte lékaře.

4.5 Při požití

Ústa vyplachovat množstvím vody, nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékaře a předložte tento bezpečnostní list.

4.6 Další údaje

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva

Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.

5.2 Nevhodná hasiva

5.3 Zvláštní nebezpečí

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Kompletní ochranná výstroj.

5.5 Další údaje

Nádoby vystavené ohni ochlazujte vodou.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ Náhodného ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Zajistěte dostatečné větrání, používejte osobní ochranné prostředky. Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou, očima, nevdechujte výpary. 

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Zamezte kontaminaci půdy, spodní a povrchové vody přípravkem. Unikající přípravek zachyťte, pokud je to možné, do obalu. Vydatně řeďte velkým množstvím vody. Malé množství může proniknout do kanalizace 

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění

Přípravek bezpečně odčerpejte a zvažte opětovné použití. Zbytky posypte vhodným sorbentem (piliny, pojiva Vapex) a nasáklý materiál uložte do uzavřených nádob k odstranění.

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

7.1 Zacházení

7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
Dodržujte pravidla pracovní hygieny – při práci nejezte, nepijte, nekuřte.

7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Vhodným umístěním a skladováním nádob zabraňte rozlití přípravku.

7.2 Skladování

7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladujte v původních těsně uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:

8.1 Expoziční limity

Kontrolní parametry složek přípravku jsou stanoveny v NV č. 178/2001 Sb. v platném znění
	Látka
	CAS
	PEL/NPK-P

(mg/m3)
	Poznámky
	Faktor přepočtu

na ppm


	Propan-2-ol (isopropylalkohol)
	67-63-0
	500/1000
	D-při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží
	0,407

	2- Butoxyethanol
	111-76-2       
	100/200
	D-při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží
	0,207


Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro složky přípravku nejsou stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb.

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Omezování expozice pracovníků

Mechanické větrání je dostačující. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem.

Na pracovišti zajistit možnost výplachu očí. 

Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

Osobní ochranné prostředky

	Ochrana dýchacích cest:
	

	Ochrana očí:
	ochranné brýle – doporučují se při přelévání

	Ochrana rukou:
	gumové rukavice (běžné)

	Ochrana kůže:
	


8.2.2. Omezování expozice životního prostředí

Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU

	Skupenství (při °C):
	kapalina

	Barva:
	růžová

	Zápach (vůně):
	příjemná

	Hodnota pH (při 20 °C):
	8,5

	Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
	95

	Bod vzplanutí (°C):
	 >80

	Hořlavost:
	

	Výbušné vlastnosti:
	není výbušný

	Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
	

	                             dolní mez (% obj.):
	

	Oxidační vlastnosti:
	nevykazuje

	Tenze par (při 20°C):
	23 hPa

	Hustota (při 20°C):
	 0,995g/cm3

	Rozpustnost (při 20°C):
	

	ve vodě
	rozpustný

	v tucích (včetně specifikace oleje):
	údaje nejsou k dispozici

	Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
	údaje nejsou k dispozici

	Viskozita:
	údaje nejsou k dispozici

	Hustota par:
	údaje nejsou k dispozici

	Rychlost odpařování:
	údaje nejsou k dispozici

	Další informace:
	údaje nejsou k dispozici


10. INFORMACE O STABILITĚ  A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.

10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit.

10.3 Materiály, které nelze použít 

10.4 Nebezpečné rozkladné produkty

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU 

11.1 Popis příznaků expozice

Vdechováním  - nevýznamné

Stykem s kůží  - nemá dráždivé účinky
Stykem s očima – může vyvolat podráždění.

Požitím – může vzniknout lehká nevolnost

11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita

	- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):
	

	- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
	

	- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):
	

	- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):
	


Subchronická - chronická toxicita

Senzibilizace – není známo žádné senzibilizující působení
Karcinogenita

Mutagenita

Toxicita pro reprodukci

Další údaje

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU

12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí

	- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
	

	- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
	

	- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
	


12.2 Mobilita 

12.3 Persistence a rozložitelnost  – biologická odbouratelnost >90%
12.4 Bioakumulační potenciál

12.5 Další nepříznivé účinky

Přípravek je plně rozpustný ve vodě, představuje slabé ohrožení pro vodní organismy.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku

Nejedná se o nebezpečný odpad. Malá množství mohou proniknout do kanalizace a být odstraněna společně s komunálním odpadem.

13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu

Důkladně vypláchnutý a vyčištěný obal lze znovu použít .

13.3. Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění . 

Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.


14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR).

	
	


15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU

15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):

	 Není klasifikován jako nebezpečný

	R-věty                                 

	10
	R10 Vysoce hořlavý

	S-věty
	S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S25 Zamezte styku s očima


	


15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :

15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU :
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU

16.1. Pokyny pro školení:

Viz. § 132 a další Zákoníku práce

16.2. Doporučená omezení použití :

Přípravek by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití přípravku se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

16.3. Bezpečnostní list byl zpracován :

	Dle bezpečnostního listu výrobce MA-FRA s.r.l. 

	zpracovala Gratia, .s.r.o.

	tel. 545 229 212


Další informace poskytne zpracovatel bezpečnostního listu nebo výrobce (viz. § 23 z.č. 356/2003 Sb.)
16.4. Zdroje nejdůležitějších údajů :

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb. vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálů bezpečnostních listů poskytnutých výrobcem.
16.5. Změny při revizi bezpečnostního listu : druhé vydání, původní bezpečnostní list (dle Zák. 157/1999Sb a Vyhl.27/1999Sb.) vydán dne: 25.9.1999

