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1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1. Obchodní název látky / obchodní název přípravku:  SUPERVID –40°C

Číslo CAS: -

Číslo ES (EINECS): -

Další název přípravku: nemrznoucí kapalina do ostřikovačů automobilů

1.2.
Použití látky nebo přípravku : přípravek je směsí demineralizované vody a etylalkoholu ( max.  45% váh.), etylenglykolu, metyletylketonu, barviva, vůně a povrchově aktivních látek. 

1.3. Identifikace výrobce nebo dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno: VIF s.r.o.

Místo podnikání: Volutová 2523, 155 00  Praha 5

IČO: 60202092

Telefon: 235520133  

1.4.
Telefonní číslo pro mimořádné situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Tel: 224919293, 224915402, 224914575

2. Složení ( informace o příměsích)

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Chemický název: Ethanol

Obsah v (% hm.):  < 45

Číslo CAS: 64-17-5

Číslo ES ( EINECS) : 200-578-6

Výstražný symbol nebezpečnosti: žádný

R- věta : 10

S- věty :  2-7-16

3. Údaje o nebezpečnosti přípravku

Modře zabarvená kapalina, hořlavina II třídy s bodem vzplanutí 23 °C. Páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit nad terénem. Se vzduchem mohou vytvořit výbušnou směs, s vodou se mísí dokonale. Při úniku větších množství do vody se nad hladinou mohou vytvořit výbušné směsi par ethanolu se vzduchem. Tyto směsi se mohou tvořit i v prázdných, nevymytých obalech. Kapalina má značnou roztažnost a při zvyšování teploty v uzavřených obalech dochází k přetlaku a hrozí nebezpečí výbuchu. Páry působí narkoticky, způsobují bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění sliznic, očí a dýchacích cest. Kůži poškozuje jako jiná rozpouštědla. Odmašťuje ji, přičemž vznikají drobné trhlinky, které mohou otevírat vstup infekci a vzniku ekzému.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Všeobecné pokyny: při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze

4.2. Při nadýchání: přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid, nenechat chodit. V případě, že postižený nedýchá, zavést umělé dýchání, přivolat lékaře.

Při styku s kůží: dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
4.3. Při zasažení očí: vyplachovat vodou, lékařské ošetření.

4.4. Při požití: Vypláchnou ústa vodou,  pokud postižený nedýchá, zavést umělé dýchání, je-li pří vědomí, dát pít vodu, vyvolat zvracení.

5. Opatření pro hasební zásah

5.1. Vhodná hasiva: CO2, práškové hasící přístroje s náplní hasicích prášků pro třídu požáru B, tříštěný vodní proud, střední nebo těžká pěna. Při chlazení zásobníku použít tříštěný vodní proud.

HAZCHEM kód 2SE

5.2. Nevhodná hasiva: přímý vodní proud

5.3. Zvláštní nebezpečí: páry etanolu mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý.

5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: nehořlavý zásahový oděv, izolační dýchací přístroj.


6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: v zamořeném prostoru používat masku s filtrem proti organickým plynům a parám. Zákaz kouření. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Z místa vykázat všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích.

6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: zabránit dalšímu úniku a po případě netěsnost odstranit. Ohraničit prostor. Pozor na kanalizaci. Zabránit průniku látky do půdy a vody. Při průniku do vody informovat odběratele a zastavit její používání.

6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění: Podle situace bezpečně odčerpat,  zbytky sorbovat do vhodného porézního materiálu a v uzavřených nádobách odvézt k likvidaci. Likvidovat v souladu s platnou legislativou pro odpady.

6.4. Další údaje: Supervid –40°C je podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb zařazen pod číslem 14 04 03 A– ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi.

7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku

7.1. Pokyny pro zacházení: pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 021 a ČSN 65 6060. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chránit se proti možnosti nadýchání, potřísnění kůže a očí.  Nutno dbát všech protipožárních opatření.

7.2. Pokyny pro skladování: pro skladování platí ČSN 65 0201. Skladovat na dobře větraném místě z dosahu zdrojů vznícení. Elektrická zařízení dle předpisů. Chránit před statickou elektřinou. Zákaz kouření. HAZCHEM kód : 2SE.  

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

8.1. Expoziční limity: nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší:

Název látky
Reg. č. CAS

PEL [ mg.m3 ]

NPK-P mezní [ mg. m3 ]


ethanol

64-17-5


1000


3000

8.2. Omezování expozice – ochranná a preventivní opatření: větrání, místní odsávání, hermetizace obalů. Dodržovat pravidla osobní hygieny. Při práci nejíst, nepít a nekouřit! Po práci a před jídlem či pitím důkladně umýt ruce a nekryté části těla vodou a mýdlem, případně ošetřit vhodným reparačním krémem.

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů:
maska s filtrem proti  org. parám (A2-hnědý)

Ochrana očí:


ochranné brýle proti chemickým vlivům

Ochrana rukou:

ochranné rukavice

Ochrana kůže:

ochranný pracovní oděv

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

· Skupenství  (při 20°C)



kapalina

· Barva




čirá, modrá

· Zápach




charakteristický alkoholový

· Hodnota Ph (0°C)



neuvádí se

· Bod tání °C




<  - 45

· Bod varu °C




neuvádí se 

· Bod vzplanutí °C



> 23

· Bod hoření °C



31

· Teplota vznícení °C



440

· Teplotní třída




T2

· Třída nebezpečnosti



II

· Meze výbušnosti  dolní (obj %)


3,5

horní (obj%)

19

· Oxidační vlastnosti



neuvádí se

· Tenze par 
 při 20°C (kPa)


5,6 (platí pro ethanol)


· Hustota  při  20°C  (kg/m3 )


937

· Rozpustnost ve vodě



neomezeně rozpustný

· Rozpustnost v tucích



neuvádí se

· Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:

neuvádí se

· Viskozita:




neuvádí se

· Hustota par: 




neuvádí se

· Rychlost odpařování:



neuvádí se


10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: za normálních a doporučovaných podmínek stabilní

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: s oxidačními činidly, acetylenchloridem, peroxidy, alkalickými  kovy.

Nebezpečné rozkladné produkty: za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat oxid  uhelnatý.

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

Akutní toxicita:

LD50  potkan požití
min. 7060 mg/kg  (ethanol)





LD50  myš  požití

min. 3450 mg/kg  (ethanol)





LC50  potkan inhalace
37 600 mg/kg  10 hod.





LC50  myš inhalace
39 000 mg/kg   4 hod.

Akutní dráždivost:
Kožní dráždivost (králík 24hod.)
mírně dráždí





Oční dráždivost (králík)

mírně dráždí


Subchronická – chronická toxicita:
neuvádí se


Senzibilizace:

neuvádí se

Karcinogenita:

neuvádí se

Mutagenita:

neuvádí se

Toxicita pro reprodukci:
neuvádí se


Zkušenosti u člověka:
při požití usmrcuje cca 8-10 g/kg, tj. u dospělého cca 400-600 g  



(platí pro ethanol)

12. Ekologické informace
Akutní toxicita : 



neuvádí se

Mobilita látky nebo složek přípravku: 
neuvádí se

Perzistence a rozložitelnost:

snadno odbouratelný

Bioakumulační potenicál:


třída nebezpečnosti pro vodu 0


Toxicita pro ostatní prostředí:
 
pro ryby
1,8







pro bakterie 2,2







pro savce 1


CHSK




2,08 mg O2  / mg
(pro ethanol)



BSK5 




1,82 mg O2  / mg
(pro ethanol)


Další údaje


Neobsahuje ozón poškozující látky, PCB, ani PCT.


13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku


Způsoby zneškodňování přípravku: Speciální odpad, zbytky nevyhazovat do domovního odpadu a nevylévat do výlevky a WC. Likvidovat předáním pověřené osobě nebo ve spalovně průmyslových odpadů ve smyslu  zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisech.



Způsob zneškodňování kontaminovaného obalu:  Likvidovat ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. Prázdný obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Kód odpadu: 150110.
14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID: je zařazen

Třída:  3


Číslice/písmeno:  3b

Výstražná tabule: č. 3





Číslo UN:  1987

Poznámka:
lze převážet omezené množství dle bodu 2301 a) dohody ADR

15. Informace o právních předpisech, vztahujících se k látce nebo přípravku

Právní předpisy,které se vztahují na přípravek: Klasifikace přípravku podle zákona č. 157/1998 Sb. a související předpisy

Bezpečnostní symbol:  nevyžaduje se

R - věty:

R 10
hořlavý

S  - věty:
S 2
uchovávejte mimo dosah dětí

S 7
uchovávejte obal těsně uzavřený

S 16
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření

16. Další informace

Význam symbolů a R-vět uvedených v části 2. a 3.: viz. bod 15.

Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: 

Zákon o chemických látkách a přípravcích č. 157/1998 Sb. 

· Zákon o obalech č. 477/2001  

· Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., 

· Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.

Pokyny o školení o látce: viz. bezpečnostní list.

Omezení nebo další pokyny doporučené výrobcem: -  

Údaje obsažené v tomto listu se týkají pouze uvedeného výrobku a nenahrazují specifikaci výrobku. Odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající. Za zacházení podle existujících zákonů a nařízení odpovídá uživatel.

VIF s.r.o.

Volutová 2523, 155 00  Praha 5

SUPERVID –40°C


