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BEZPEČNOSTNÍ LIST
 


                
     podle Vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Název výrobku: Brake Fluid DOT 4

Datum vydání:
25.2.2007
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1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku:

Brake Fluid DOT 4 
1.2 Číslo CAS:

neexistuje

1.3 Charakteristika použití látky nebo přípravku:

brzdová kapalina


1.4 Identifikace dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno:
Autobenex, spol s.r.o.

Adresa:


155 21 Praha 5, ul. Do Blatin, areál Technocom

Identifikační číslo (IČO):
61456667

Telefon:                                    +420 225 983 225

Email:


info@autobenex.cz
http:


www.autobenex.cz

1.5 Zahraniční výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:
Shell Chemicals Europe B.V.

Adresa:


P.O. Box 8610




3009 AP Rotterdam





The Netherlands

1.6 Nouzové telefonní číslo (24 hodin denně):


Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

        224 919 293, 224 915 402



Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi 

v pracovním ovzduší:

	Chemický název látky
	Číslo CAS
	Číslo ES (EINECS)
	Koncentrace (% hm)
	Symboly nebezpečí
	R- věty

	diethylenglykol monobutylether
	112-34-5
	203-961-6
	≤ 5,0
	Xi
	36

	triethylenglykol monobutylether
	143-22-6
	205-592-6
	≤ 15,0
	Xi
	41



(Plný text R-vět je uveden v kapitole 16.).


Přípravek obsahuje 4,4´- isopropylidendifenol, který může vyvolat alergickou reakci.


       Přípravek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona 356/2003 Sb.

3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka:

Přípravek lehce dráždí oči a dýchací ústrojí. 

3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:

Za normálních podmínek není přípravek nebezpečný pro životní prostředí.


4.1 Při zasažení očí:

Odstraňte kontaktní čočky. Promývejte oči velkým množstvím vody (nejméně 15 minut) při násilně otevřených víčkách. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
4.2 Při styku s kůží:

Odstraňte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně umyjte vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3 Při nadýchání:

Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud se objeví potíže s dýcháním, vyhledejte lékařskou pomoc. 

4.4 Při požití:

Nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 


5.1 Vhodná hasiva:

Alkoholuodolná pěna, vodní sprej nebo mlha. Na hašení menších požárů může být použit i oxid uhličitý, prášek a písek.

5.2 Nevhodná hasiva:

Proud vody. Vodu lze používat pouze k chlazení ohněm ohrožených nádob.

5.3 Zvláštní nebezpečí:

Při hoření se může uvolňovat toxický CO.

5.4 Ochranné prostředky při hašení:

ohnivzdorný oděv, dýchací přístroj

5.5 Další informace:

Přípravek hoří jen pokud je vystaven vysokým teplotám. Chlaďte ohněm ohrožené nádoby proudem vody. Zajistěte evakuaci všech osob, které se neúčastní hasebního zásahu.


6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Zabraňte styku uniklého přípravku s pokožkou a očima. Zajistěte důkladné větrání.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace a vodních toků. V případě, že produkt znečistil kanalizaci, půdu či povrchovou vodu, informujte místní úřady. 

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Vyteklý přípravek absorbujte do vhodného inertního materiálu (písek, piliny). V případě většího úniku použijte k odčerpání vakuovou pumpu. Odčerpaný produkt i kontaminovaný sorbent umístěte do označených nádob a předejte k dalšímu zneškodnění v souladu s platnými zákony. Zbytek vyteklého přípravku nesplachujte vodou, ale nechte vypařit.

7.1 Pokyny pro zacházení:

Používejte pouze na dobře větraném místě. Nevdechujte výpary. Zabraňte styku s pokožkou a očima. Noste ochrannou obuv. Při používání přípravku se vyvarujte promáčknutí obalu. Nevylévejte přípravek do veřejné kanalizace. 

7.2 Pokyny pro skladování:

Skladujte pouze v suchém, čistém, nerezavém a pevně uzavřeném obalu na dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a ostatními zdroji tepla a zážehu. Skladujte při pokojové teplotě, přechodně je přípustných maximálně  60 °C.


8.1 Expoziční limity:

Expoziční limity pro pracovní prostředí nebyly stanoveny.

8.2 Ochrana osob:

Zajistěte dostatečné větrání. Používejte masku s filtrem (EN 141), popřípadě dýchací přístroj. Vyhněte se kontaktu produktu s pokožkou a očima. Používejte ochranný oděv včetně rukavic (neopren, PVC, nitril – EN 374), zástěry, ochranné obuvi a ochranných brýlí. Potřísněný oděv před dalším použitím vyperte. Po skončení práce s přípravkem si pečlivě umyjte ruce a obličej vodou a mýdlem. 


Skupenství (při 20 °C):
kapalina 


Barva:
jantarová


Zápach (vůně):
etherová


Hodnota pH pro 50% ethanolický roztok:
7-11,5 


Teplota varu:
> 260 °C 


Bod vzplanutí:
> 300 °C


Bod vznícení:
> 100 °C


Hustota (při 20°C):
1030 – 1070 kg/m3


Viskozita:
< 1800 mm2/s (při –40 °C)



> 1,5 mm2/s (při 100 °C)


Rozpustnost ve vodě:
mísitelný s vodou



10.1 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

vyšší teplota (nad 60 °C)

10.2 Látky a materiály s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:

vodní pára, minerální oleje

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu:

oxid uhličitý, oxid uhelnatý

11.1 Akutní toxicita:


LD50 orálně (potkan)

> 2000 mg/kg


LD50 dermálně (potkan)

> 2000 mg/kg


LC50 inhalačně (potkan)

> 5 mg/l  (4 hodiny)

11.2 Nepříznivé účinky na člověka:

Účinky na kůži: Přípravek nedráždí pokožku.

         Účinky na oči: Přípravek lehce dráždí oči.


Účinky na dýchací systém: Inhalace par přípravku může způsobit podráždění dýchacích cest.


12.1 Akutní toxicita:

Ryby: 
LC/EC/IC50

> 100 mg/l

Vodní bezobratlí: 
LC/EC/IC50

> 1000 mg/l

Řasy: 
LC/EC/IC50

> 100 mg/l

Mikroorganismy: 
LC/EC/IC50

> 1000 mg/l

12.2  Ekotoxicita:

  Pokud pronikne do půdy, může znečistit podzemní vodu.

12.3   Rozložitelnost:

Produkt je biologicky odbouratelný.

12.4   Biologická akumulace:

Nepředpokládá se bioakumulace.


13.1 Způsoby zneškodňování přípravku:


Pouze malé množství přípravku smí být likvidováno s domovním odpadem. Nepřipusťte vniknutí přípravku 


do kanalizace. Musí být likvidován v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění.

13.2 Způsoby zneškodňování obalů:


Vyprázdněné obaly musí být likvidovány v souladu se zákony o odpadech 185/2001 Sb. a  477/2001 Sb. v 


platném znění.


14.1 Silniční/železniční - ADR/RID:

není klasifikován

14.2 Námořní doprava IMDG:

není klasifikován

14.3 Letecká přeprava IATA:

není klasifikován

15.1 Označení přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.

Symbol nebezpečí: není klasifikován

R-věty: neuvádí se

S-věty: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S24 Zamezte styku s kůží.

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.


         Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity údaje z bezpečnostního listu výrobce přípravku 

         z 3.10. 2005. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s 

         platnými právními předpisy. 


Plné znění R-vět uvedených v bodě 2:


R 36  Dráždí oči. 


R 41  Nebezpečí vážného poškození očí.

 Přípravek obsahuje 4,4´- isopropylidendifenol, který může vyvolat alergickou reakci.
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