BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Název výrobku:   BENDIX 55 + DOT 4


Datum vydání:
1. 2. 2005
Nahrazuje vydání z
21.5.2000
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Chemický název látky/obchodní název 
   BENDIX 55 + DOT 4
přípravku:
Číslo CAS: 
neexistuje

Charakteristika použití látky/přípravku:
brzdová kapalina
Identifikace dovozce/distributora v ČR:





Jméno nebo obchodní jméno: 
Autobenex, spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:
155 21 Praha 5, ul. Do Blatin, areál Technocom

Identifikační číslo (IČO):
61456667

Telefon:
+420 225 983 225

E-mail:
info@autobenex.cz
http:
http://www.autobenex.cz

Zahraniční výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:
Honeywell Aftermarket Europe GmbH
Adresa:
Am Ochsenwald 9

D-66539 Neunkirchen

Německo

Nouzové telefonní číslo: 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,


12821 Praha 2; telefon (24 hodin/den) 


224 919 293, 224 915 402
2.
Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi 
v pracovním ovzduší:

	Identifikační čísla

CAS: 143-22-6
ES (EINECS): 205-592-6

CAS: 111-77-3
ES (EINECS): 203-906-6

CAS: 112-59-4
ES (EINECS): 203-988-3
CAS: 111-46-6

ES (EINECS): 203-872-2
CAS: 112-34-5

ES (EINECS): 203-961-6

CAS: 80-05-7
ES (EINECS): 203-245-8


	Chemický název látky

2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy
ethanol

2-(2-methoxyethoxy)

ethanol

2-(2-n-hexyloxyethoxy)

ethanol

2-2´-oxydiethanol
2-(2-butoxyethoxy)

ethanol

4,4´-isopropylidenbiphenol

	Koncentrace

(hm %)

1 - 20

1 - 5

1 - 20

1 - 25

1 -20

0,1 - 1
	Symbol nebezpečí

R-věty

Xi

R 36

Xn
R 63

Xn

R 21-36/38

Xn

R 22

Xi

R 36

Xi

R 36/37/38-43


(Plný text R-vět je uveden v kapitole 16.)
3.
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Podle zákona 356/2003 Sb. není klasifikován jako nebezpečný. Může způsobit podráždění očí a kůže.
4.
Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro zacházení 
s chemikáliemi.

Při zasažení očí:
Odstraňte kontaktní čočky. Promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody (nejméně 15 minut) při násilně otevřených víčkách. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Odstraňte znečištěné oblečení, zasaženou pokožku umyjte důkladně vodou a mýdlem.

Při nadýchání:
Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch.

Při požití:
Nevyvolejte zvracení, pouze vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte  lékařskou pomoc.
5. Opatření pro hasební zásah
Vhodná hasiva:
pěna, oxid uhličitý, prášek, postřik vodou
Nevhodná hasiva:
Proud vody. 

Další údaje:
Kontaminovaná voda použitá k hašení nesmí být vypouštěna do kanalizace.

6. Opatření v případě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Zajistěte důkladné větrání. V případě úniku většího množství přípravku použijte dýchací přístroj.
Bezpečnostní opatření pro ochranu 
Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace a 

životního prostředí:
vodních toků. V případě, že produkt znečistil kanalizaci, půdu či povrchovou vodu, informujte ihned místní úřady.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Vyteklý přípravek absorbujte do vhodného inertního materiálu (písek, piliny).

7. Pokyny pro zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Nevdechujte výpary. Zabraňte styku s pokožkou a očima. 
Pokyny pro  skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách, produkt je hygroskopický. Je třeba zabránit  proniknutí do půdy. Nesmí přijít do styku s oxidačními činidly.
8. Kontrola expozice a ochrana osob
Expoziční limity:
složka


číslo CAS

metoda

hodnota
2-2´-oxydiethanol
 111-46-6

MAK

10 ppm
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
 
       112-34-5

MAK

100mg/m3

4, 4´-isopropylidenbiphenol

        80-05-7

MAK

5 mg/m3 
Ochrana osob:
Při dlouhodobém kontaktu použijte ochranné rukavice (butylkaučuk). Při prvních náznacích poškození rukavic je vyměňte. Pokud může dojít k rozstřikování (zvláště zahřátého přípravku), použijte  ochranné brýle. V případech, kdy není možné zajistit dostatečné větrání, použijte  dýchací přístroj.


9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 °C):
kapalina
Barva:
jantarován
Zápach (vůně):
žádný
Hodnota pH:
7 - 11,6
Teplota tání:
< -50 °C
Teplota varu:
> 230 °C

Bod vznícení:
> 200 °C

Hustota (při 20 °C):
1050 kg/m3
Viskozita (při  40°C):
<1800 cst
Rozpustnost ve vodě:
rozpustná
Explozivní limity:
nejsou známy
Rozdělovací koeficient oktanol/voda:
není znám

10. Stabilita a reaktivita
Za běžných podmínek nedochází k rozkladu.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
oxidační činidla, vlhkost, voda.

11. Toxikologické informace
Zkušenosti z působení na člověka: Dráždí oči. Předpokládá se nízká akutní toxicita.

12. Ekologické informace
Ekotoxicita nebyla stanovována.




13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování přípravku:
Spalováním.  Musí být likvidován v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění.
Způsoby zneškodňování obalů:
Vyprázdněné obaly musí být likvidovány v souladu se zákony o odpadech 185/2001 Sb. a  477/2001 Sb. v platném znění.


14. Informace pro přepravu

Silniční/železniční - ADR / RID:

není klasifikován 
Po moři - IMDG:

není klasifikován 
Letecká - IATA / ICAO

není klasifikován 

15. Informace o právních předpisech

Označení přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.:

Symbol nebezpečí:
není klasifikován
S - věty:

S 2  Chraňte před dětmi.


 S 25  Zamezte styku s očima.
16. Další informace

Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity údaje z bezpečnostního listu výrobce přípravku vydaného  19.5.2003. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Charakterizují popisovaný výrobek s ohledem na příslušná bezpečnostní opatření. Nelze je považovat za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Změny oproti předchozímu vydání byly provedeny v kapitolách 2, 8, 9 a 16.
Bezpečnostní list byl sestaven podle požadavků vyhlášky 231/2004 Sb.

Plné znění R-vět uvedených v bodě 2:

R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

R 22 Zdraví škodlivý při požití. 
R 36/38 Dráždí oči a kůži.

R 36 Dráždí oči.
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku.
R 43 Senzibilizace při styku s kůží možná.
R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
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