BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Název výrobku:   BENDIX  LHM+


Datum vydání:
1. 2. 2005
Nahrazuje vydání z
5. 2. 2002
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Chemický název látky/obchodní název 
   BENDIX  LHM+

přípravku:
Číslo CAS: 
neexistuje

Charakteristika použití látky/přípravku:
hydraulický olej
Identifikace dovozce/distributora v ČR:





Jméno nebo obchodní jméno: 
Autobenex, spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:
155 21 Praha 5, ul. Do Blatin, areál Technocom

Identifikační číslo (IČO):
61456667

Telefon:
+420 225 983 225

E-mail:
info@autobenex.cz
http:
http://www.autobenex.cz

Zahraniční výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:
Honeywell Aftermarket Europe GmbH
Adresa:
Am Ochsenwald 9

D-66539 Neunkirchen

Německo

Nouzové telefonní číslo: 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,


12821 Praha 2; telefon (24 hodin/den) 


224 919 293, 224 915 402
2.
Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi 
v pracovním ovzduší.
 3.
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Podle zákona 356/2003 Sb. není klasifikován jako nebezpečný.
4.
Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro zacházení 
s chemikáliemi.

Při zasažení očí:
Odstraňte kontaktní čočky. Promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody (nejméně 15 minut) při násilně otevřených víčkách.

Při styku s kůží:
Nedráždí pokožku, nejsou třeba žádná opatření.

Při nadýchání:
Vyvětrejte, v případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při požití:
V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Opatření pro hasební zásah
Vhodná hasiva:
pěna, oxid uhličitý, prášek

Další údaje:
Kontaminovaná voda použitá k hašení nesmí být vypouštěna do kanalizace.

6. Opatření v případě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Nejsou zapotřebí.
Bezpečnostní opatření pro ochranu 
Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace a 

životního prostředí:
vodních toků. 

Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Vyteklý přípravek absorbujte do vhodného inertního materiálu (písek, piliny). 

7. Pokyny pro zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Nejsou třeba žádná zvláštní opatření. 
Pokyny pro  skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách. Nesmí přijít do styku s oxidačními činidly.
8. Kontrola expozice a ochrana osob


Technická opatření:
Zajistěte dostatečné větrání. 

Ochrana osob:
Dodržujte obvyklá preventivní opatření pro manipulaci s chemikáliemi. Pokud může dojít k rozstřikování (zvláště zahřátého přípravku), použijte  ochranné brýle. 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 °C):
kapalina
Barva:
jantarová
Zápach (vůně):
žádný
Hodnota pH:
nestanoveno
Teplota tání:
nestanovena
Teplota varu:
> 270 °C
Bod vzplanutí:
> 120 °C 

Bod vznícení:
> 235 °C

Viskozita kinematická (při  40°C):
18 mm2/s 
Rozpustnost ve vodě:
nerozpustný
Explozivní limity:
není explozivní
Rozdělovací koeficient oktanol/voda:
není znám
10. Stabilita a reaktivita
Za běžných podmínek nedochází k rozkladu.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
 oxidační činidla
11. Toxikologické informace
Nemá dráždivý ani senzibilizační efekt.
12. Ekologické informace
Lehce nebezpečný pro vodu. Nedopusťte, aby neředěný výrobek nebo velké množství výrobku uniklo do podzemních vod nebo do kanalizačního systému.
13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování přípravku:
Menší množství přípravku lze likvidovat společně s domovním odpadem.  

Způsoby zneškodňování obalů:
Vyprázdněné obaly musí být likvidovány v souladu se zákony o odpadech 185/2001 Sb. a  477/2001 Sb. v platném znění.

14. Informace pro přepravu

Silniční/železniční - ADR / RID:

není klasifikován jako nebezpečný
Po moři - IMDG:

není klasifikován jako nebezpečný
Letecká - IATA / ICAO

není klasifikován jako nebezpečný
15. Informace o právních předpisech

Označení přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.:

Symbol nebezpečí:
 žádný
S - věty:

S 2  Chraňte před dětmi.


 S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima.



S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.



S 46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
16. Další informace

Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity údaje z bezpečnostního listu výrobce přípravku vydaného  19.5.2003. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Charakterizují popisovaný výrobek s ohledem na příslušná bezpečnostní opatření. Nelze je považovat za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Změny oproti předchozímu vydání byly provedeny v kapitolách 1 a 15.
Bezpečnostní list byl sestaven podle požadavků vyhlášky 231/2004 Sb.
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