BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Název výrobku:   Eurol RTC Motorcross Olie


Datum vydání:
1. 12. 2004
Nahrazuje vydání z


1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Chemický název látky/obchodní název 
Eurol RTC Motorcross Olie

přípravku:
Číslo CAS: 
neexistuje

Charakteristika použití látky/přípravku:
olej pro dvoutaktní motory
Identifikace dovozce/distributora v ČR:





Jméno nebo obchodní jméno: 
Autobenex, spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:
155 21 Praha 5, ul. Do Blatin, areál Technocom

Identifikační číslo (IČO):
61456667

Telefon:
+420 225 983 225

E-mail:
info@autobenex.cz
http:
http://www.autobenex.cz

Zahraniční výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:
Eurol BV

Adresa:
Energiestraat 12


7442 DA, Nijverdal


Nizozemí

Nouzové telefonní číslo: 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,


12821 Praha 2; telefon (24 hodin/den) 


224 919 293, 224 915 402
2.
Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi 
v pracovním ovzduší:

	Identifikační čísla

CAS: 64742-47-8
ES (EINECS): 265-149-8
CAS: neurčeno
ES (EINECS): 
	Chemický název látky

petrolej nespecifikovaný
polyolefin fenol
	Koncentrace

(hm %)

5 - 15
0,1 - 5

	Symbol nebezpečí

R-věty

Xn
R 65-66
R 52



(Plný text R-vět je uveden v kapitole 16.)
3.
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Podle zákona 356/2003 Sb. není klasifikován jako nebezpečný. Dráždí mírně oči a pokožku. Při vdechování  může způsobit vážné poškození plic. Je lehčí než voda, při úniku může ovlivňovat obsah kyslíku ve vodě. Může mít dlouhodobé nepříznivé účinky na rostliny a živočichy.

4.
Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro zacházení 
s chemikáliemi.

Při zasažení očí:
Odstraňte kontaktní čočky. Promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody (nejméně 15 minut) při násilně otevřených víčkách. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Odstraňte znečištěné oblečení, zasaženou pokožku umyjte důkladně vodou a mýdlem.

Při nadýchání:
Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte v teple a klidu. Pokud je dýchání nepravidelné či pokud zasažená osoba přestane dýchat, dávejte umělé dýchání.

Při požití:
Nevyvolávejte zvracení - nebezpečí chemické pneumonie. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list.

5. Opatření pro hasební zásah
Vhodná hasiva:
pěna, oxid uhličitý, prášek

Nevhodná hasiva:
Proud vody. Vodu lze používat pouze k chlazení ohněm ohrožených nádob.


Další údaje:
Kontaminovaná voda použitá k hašení nesmí být vypouštěna do kanalizace.

6. Opatření v případě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Vysoké nebezpečí uklouznutí v případě rozlití produktu.

Bezpečnostní opatření pro ochranu 
Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace a 

životního prostředí:
vodních toků. V případě, že produkt znečistil kanalizaci, půdu či povrchovou vodu, informujte ihned místní úřady.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Vyteklý přípravek absorbujte do vhodného inertního materiálu (písek, piliny). Zbytky přípravku odstraňte pomocí organických rozpouštědel a poté kontaminovanou plochu umyjte vodou a mýdlem.

7. Pokyny pro zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Nevdechujte výpary. Zabraňte styku s pokožkou a očima. Nenechávejte hadry znečištěné produktem v kapsách kalhot.
Pokyny pro  skladování:
Je třeba zabránit jakémukoli  proniknutí do půdy. Skladujte pouze v originálním balení a dbejte na to, aby nádoby byly při skladování pevně uzavřeny. Skladujte na suchém, dobře větraném místě chráněném před slunečním světlem stranou od zdrojů tepla a vznícení.

8. Kontrola expozice a ochrana osob
Technická opatření:
Zajistěte dostatečné větrání. 

Ochrana osob:
K ochraně částí pokožky vystavených púsobení přípravku poslouží ochranný krém. Při dlouhodobém kontaktu použijte ochranné rukavice (butylpryž, neopren, nitril). Při prvních náznacích poškození rukavic je vyměňte. Pokud může dojít k rozstřikování (zvláště zahřátého přípravku), použijte  ochranné brýle. V případech, kdy není možné zajistit dostatečné větrání použijte  dýchací přístroj (filtr A/P2).

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 °C):
kapalina 

Barva:
červenohnědá
Zápach (vůně):
téměř žádný

Hodnota pH:
nepoužitelná charakteristika

Teplota tání:
< - 30 °C

Teplota varu:
> 200 °C

Bod vzplanutí:
> 80 °C

Bod vznícení:
> 230 °C

Hustota (při 20 °C):
887 kg/m3
Viskozita (při  20 °C):
475 cP

Rozpustnost ve vodě:
není mísitelný s vodou

Explozivní limity:
0.6 – 6.5 obj % ve vzduchu

Rozdělovací koeficient oktanol/voda:
> 3  (log Pow)

Hustota par (vztaženo ke vzduchu)
> 1  

10. Stabilita a reaktivita
Za běžných podmínek nedochází k rozkladu.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
nejsou známy

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí 
silná oxidační činidla

přijít do styku:


Nebezpečné rozkladné produkty:
CO, CO2,  sulfan, oxidy síry, fosforu, dusíku
11. Toxikologické informace
Zkušenosti z působení na člověka:

Při zvracení požitého produktu může dojít k jeho vdechnutí do plic, což může mít za následek jejich vážné poškození až smrt.
Akutní toxicita:



metoda

hodnota
jednotka

Eurol  RTC  Motorcross Olie

LD50, orálně, potkan
 >2000

mg/kg



 LD50, dermálně, králík
 >2000

mg/kg
12. Ekologické informace

Nedopusťte, aby se výrobek dostal do podzemních vod, vodních nádrží nebo do odpadních vod. 

V případě proniknutí i malých množství přípravku do půdy hrozí kontaminace pitné vody. Přípravek je lehčí než voda, dostane-li se do vodních toků, zůstává na hladině a ovlivňuje obsah kyslíku ve vodě. Přípravek není snadno biologicky odbouratelný a je důvodný předpoklad, že bude bioakumulativní. 

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování přípravku:
Nesmí být ukládán společně s domovním odpadem.  Nepřipusťte vniknutí přípravku do kanalizace. Použitý olej musí být odevzdán na místě určeném pro sběr olejů. Musí být likvidován v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění.

Způsoby zneškodňování obalů:
Vyprázdněné obaly musí být likvidovány v souladu se zákony o odpadech 185/2001 Sb. a  477/2001 Sb. v platném znění.

14. Informace pro přepravu

Není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy.

15. Informace o právních předpisech

Označení přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.:

Symbol nebezpečí:

neklasifikován

R - věty:

žádné

S - věty:

žádné
16. Další informace

Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity údaje z bezpečnostního listu výrobce přípravku vydaného  1.12. 2003. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Charakterizují popisovaný výrobek s ohledem na příslušná bezpečnostní opatření. Nelze je považovat za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Bezpečnostní list byl sestaven podle požadavků vyhlášky 231/2004 Sb.

Plné znění R-vět uvedených v bodě 2:




R 52 
 Škodlivý pro vodní organismy.




R 65
 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.




R 66   Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže. 
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