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BEZPEČNOSTNÍ LIST
 


                
      podle Vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Název výrobku: Eurol Super Ultra II 0W30 VW

Datum vydání:
25.2.2006
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1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku:

Eurol Super Ultra II 0W30 VW
1.2 Číslo CAS:

neexistuje

1.3 Charakteristika použití látky nebo přípravku:

motorový olej


1.4 Identifikace dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno:
Autobenex, spol s.r.o.

Adresa:


155 21 Praha 5, ul. Do Blatin, areál Technocom

Identifikační číslo (IČO):
61456667

Telefon:                                    +420 225 983 225

Email:


info@autobenex.cz
http:


www.autobenex.cz

1.5 Zahraniční výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:
Eurol bv

Adresa:


Energiestraat 12




7442 DA Nijverdal





Postbox 135





The Netherlands

1.6 Nouzové telefonní číslo (24 hodin denně):


Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

        224 919 293, 224 915 402


Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi 
v pracovním ovzduší:

	Chemický název látky
	Číslo CAS
	Číslo ES (EINECS)
	Koncentrace (% hm)
	Symboly nebezpečí
	R- věty

	dialkyldithiofosforečnan zinečnatý
	68649-42-3
	272-028-3
	0,5-1,5
	Xi, N
	36/38, 41, 51/53


(Plný text R-vět je uveden v kapitole 16.).


       Přípravek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona 356/2003 Sb.

3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka:

Při krátkém kontaktu patrně vyvolá jen lehké podráždění pokožky, očí nebo dýchacího ústrojí. Dlouhodobá expozice může zhoršit kožní vyrážky. Inhalace olejové mlhy může podráždit dýchací cesty. Požití přípravku může vyvolat zvracení a průjem.

3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:

Produkt je lehčí než voda (plave na vodě), zabraňuje přístupu kyslíku do vody. Má nepříznivé účinky na rostliny a živočichy.

3.3 Další informace:

Použitý motorový olej může obsahovat nebezpečné látky.


4.1 Při zasažení očí:

Odstraňte kontaktní čočky. Promývejte oči velkým množstvím vody (nejméně 15 minut) při násilně otevřených víčkách. Při přetrvávajícím zarudnutí nebo pálení očí vyhledejte lékařskou pomoc. 
4.2 Při styku s kůží:

Odstraňte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně umyjte vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3 Při nadýchání:

Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte ho v teple a v klidu. Pokud se objeví potíže s dýcháním, vyhledejte lékařskou pomoc. 

4.4 Při požití:

Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa větším množstvím vody. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 


5.1 Vhodná hasiva:

pěna, prášek, oxid uhličitý

5.2 Nevhodná hasiva:

Proud vody. Vodu lze používat pouze k chlazení ohněm ohrožených nádob.

5.3 Zvláštní nebezpečí:

Při hoření se mohou uvolňovat jedovaté plyny (CO,CO2, H2S, oxidy síry) a saze.

5.4 Ochranné prostředky při hašení:

ohnivzdorný oděv, dýchací přístroj

5.5 Další informace:

Voda použitá při hašení může být znečištěna přípravkem. Zabraňte jejímu vniknutí do veřejné kanalizace.


6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Použijte ochranný oděv a dýchací přístroj. Zabraňte styku s pokožkou a očima.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace a vodních toků. V případě, že produkt znečistil kanalizaci, půdu či povrchovou vodu, informujte místní úřady.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Vyteklý přípravek absorbujte do vhodného inertního materiálu (písek, piliny). V případě většího úniku použijte k odčerpání vakuovou pumpu. Odčerpaný produkt i kontaminovaný sorbent umístěte do označených nádob k předání k dalšímu zneškodnění v souladu s platnými zákony. Kontaminované místo umyjte vodou s mýdlem.

7.1 Pokyny pro zacházení:

Vyvarujte se rozlití produktu - hrozí nebezpečí uklouznutí. Zabraňte vzniku olejových výparů. Nevdechujte výpary. Zabraňte styku s pokožkou a očima. V případě požáru chlaďte ohněm ohrožené nádoby vodní mlhou.

7.2 Pokyny pro skladování:

Skladujte pouze v uzavřeném originálním obalu na dobře větraném místě. Nekuřte a odstraňte z okolí zdroje zážehu.


8.1 Expoziční limity:

	složka
	číslo CAS
	metoda
	hodnota

	olej (aerosol)
	-
	PEL
	5 ppm

	olej (aerosol)
	-
	NPK-P
	10 ppm


8.2 Ochrana osob:

Zajistěte dostatečné větrání. Pokud obsah aerosolu ve vzduchu překročí koncentrační limit použijte masku s filtrem A/P2. Vyhněte se kontaktu produktu s pokožkou a očima. Používejte ochranný oděv včetně rukavic (neopren, PVC, nitril) a ochranné brýle nebo obličejový štít (EN 166). Po skončení práce si pečlivě umyjte ruce a obličej vodou a mýdlem.



Skupenství (při 20 °C):
kapalina 


Barva:
jantarová


Zápach (vůně):
téměř bez zápachu


Hodnota pH:
nepoužitelná charakteristika


Teplota tání:
> - 51 °C


Teplota varu:
> 300 °C 


Bod vzplanutí:
> 250 °C


Bod vznícení:
> 200 °C


Hustota (při 20°C):
840-850 kg/m3


Samozápalnost:
není samozápalný


Explozivní limity: 

0,6-6,5 obj.%


Viskozita (při 25°C):
75-600 cP


Rozpustnost ve vodě:
není mísitelný s vodou, rozpouští se v nepolárních rozpouštědlech


Tenze pár (při 25°C):
( 0,1 kPa


Hustota par (vzduch=1):
> 1


Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
> 3 


Obsah pevné složky:
0 %


Obsah organických rozpouštědel:
0 %


10.1 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

Při předepsaném způsobu skladování, manipulaci a použití je přípravek stabilní.

10.2 Látky a materiály s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:

silná oxidační činidla

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu:

oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy fosforu, oxidy síry, oxidy dusíku, oxidy kovů


11.1 Akutní toxicita:


LD50 orálně (potkan)

> 2000 mg/kg


LD50 dermálně (králík)

> 2000 mg/kg

11.2 Nepříznivé účinky na člověka:

Účinky na kůži: Lehce dráždivé účinky. Při dlouhodobé expozici může způsobit zhoršení kožních vyrážek.

         Účinky na oči: Při náhodném kontaktu nezpůsobí pravděpodobně víc než lehké zarudnutí očí.

Další informace:  Inhalace koncentrovaných par přípravku má narkotické účinky a může vést k bolesti

         hlavy, ospalosti, únavě a zvracení. Použitý olej může obsahovat karcinogenní látky. Krátký kontakt 


s pokožkou by však neměl mít vážný vliv na lidské zdraví.


12.1 Ekotoxicita:

  Produkt je lehčí než voda (plave na vodě), zabraňuje přístupu kyslíku do vody. Má nepříznivé účinky na   

  rostliny a živočichy.

12.2 Rozložitelnost:

Produkt není snadno biologicky odbouratelný.

12.3 Biologická akumulace:

Předpokládá se bioakumulace.

12.4 Další informace:


Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace, spodních vod a vodních toků. Ohrožuje 


zdroje pitné vody již při proniknutí malého množství přípravku do půdy.


13.1 Způsoby zneškodňování přípravku:


Pouze malé množství přípravku smí být likvidováno s domovním odpadem. Nepřipusťte vniknutí přípravku 


do kanalizace. Použitý olej musí být odevzdán na místě určeném pro sběr olejů. Musí být likvidován v 


souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění.
13.2 Způsoby zneškodňování obalů:


Vyprázdněné obaly musí být likvidovány v souladu se zákony o odpadech 185/2001 Sb. a  477/2001 Sb. v 


platném znění.


14.1 Silniční/železniční - ADR/RID:

není klasifikován

14.2 Námořní doprava IMDG:

není klasifikován

14.3 Letecká přeprava IATA:

není klasifikován

15.1 Označení přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.

Symbol nebezpečí: není klasifikován

R-věty: neuvádí se 

S-věty: neuvádí se


  Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity údaje z bezpečnostního listu výrobce přípravku

  vydaného 12.3. 2004. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v 
  souladu s  platnými právními předpisy. 


Plné znění R-vět uvedených v bodě 2:


R 36/38  Dráždí oči a kůži. 


R 41  Nebezpečí vážného poškození očí.


R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
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