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1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1. Identifikace látky nebo přípravku: NOT ICE-rozmrazovač zámků
1.2. Použití látky nebo přípravku: Kapalina určená k rozmrazování, promazání a pročištění zamrzlých zámků.
1.3. Identifikace distributora: 

GRATIA, s.r.o.

V Aleji 176

620 00 Brno, Česká republika

Tel: 545229212


1.4. Telefonní číslo na mimořádné situace:

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko,

Na Bojišti 1

128 08 Praha 2, Česká republika

Tel: +420224919293

        +420224915402

        +420224914575

2. Informace o složení přípravku

2.1Chemická charakteristika přípravku:

 
Alkoholový roztok.

      2.2 Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky ve smyslu zákona 356/2003 Sb.

Chemický název:

Obsah:
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3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. Je vysoce hořlavý.

      3.1.Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:

Dráždí sliznice, oči a při opakovaném používání může dráždit citlivou pokožku.

      3.2.Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku:

Při úniku do volného prostoru se rychle odpařuje zejména za vyšších teplot. Páry jsou těžší než vzduch a mohou se nad terénem šířit daleko od místa úniku. Se vzduchem tvoří výbušnou směs, při úniku větších množství do kanalizace, nebezpečí exploze!

3.3.Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska požárního nebezpečí při používání   přípravku:

Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti podle ČSN 650201 a teplotní třídy T2 podle ČSN 330371. Nepoužívat přípravek v přítomnosti zdrojů zapálení. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Nutnost okamžité lékařské pomoci:

     Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

4.2. Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání:

Vyveďte postiženého ze zamořeného prostoru na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části kůže umyjte teplou vodou a mýdlem. Ošetřete reparačním krémem.

     Při zasažení očí:

Při otevřených víčkách nejméně 15 minut  vymývejte velkým množstvím čisté tekoucí vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

     Při požití:

Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte, popř. dejte vypít větší množství vody, nevyvolávejte  zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

5. Opatření pro hasební zásah

5.1.Vhodná hasiva:

Pěna, prášek, oxid uhličitý.

5.2.Nevhodná hasiva (zejména ta, co nemohou být použita z bezpečnostních důvodů) :

Neuvedena.

5.3.Zvláštní nebezpečí (upozornění na specifická nebezpečí při požáru a hašení):

Při požáru v okolí kouřové plyny. Zejména oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

5.4.Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:

Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj), popř. celo tělovou ochranu.

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

      6.1.Bezpečnostní opatření na ochranu osob (při úniku velkého množství):

Odstraňte všechny zdroje zapálení, zajistěte dostatečné větrání.

6.2.Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí:

Zabraňte proniknutí do povrchových vodotečí i spodních vod.

6.3.Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Při úniku velkého množství pokryjte nehořlavým absorbujícím materiálem (písek, infusoriová hlinka, universální absorpční materiály) a shromážděte v dobře uzavřených nádobách. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s  platnými předpisy. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče popř. jiný místně kompetentní orgán.

7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku
7.1. Zacházení

7.1.1.Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou nebo přípravkem

   Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení.

         Při použití přípravku nekuřte a odstraňte všechny zdroje zapálení. Používat ochranné    pracovní prostředky.

7.1.2.Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Manipulaci provádět tak, aby   nedocházelo k únikům.

7.2. Skladování

7.2.1.Podmínky pro bezpečné skladování

Skladujte v uzavřených obalech na dobře větraných místech mimo zdroje zapálení a zdroje vznícení. Neskladujte společně s alkalickými kovy a látkami podporujícími hoření. Chránit před statickou elektřinou. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

      7.2.2.Množstevní limity při daných skladovacích podmínkách: Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb. 

7.3. Specifické použití: rozmrazení a promazání zamrzlých zámků.
8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

Technická opatření (případně jiná opatření na omezení expozice):

Při používání přípravku nejezte, nepijte. Dodržujte hygienická opatření zák.č.258/2000 Sb, zákon o ochraně veřejného zdraví a Nařízení vlády 178/2001 Sb.

8.1.Expoziční limity

Ethanol     CAS: 64-17-5
expoziční limit PEL(mg.m-3)


1000






NPK-P (mg.m-3)


3000






Faktor přepočtu na ppm

0,532

8.2.Omezování expozice:

8.2.1.Omezování expozice pracovníků:Při manipulaci používat doporučené ochranné pracovní pomůcky. Zajistit dostatečné odvětrání, tak aby byly splněny hygienické normy.

8.2.1.1.Ochrana dýchacích orgánů: Při manipulaci použít filtr ABE. Dle DIN 3181.

      8.2.1.2.Ochrana rukou: Doporučeny ochranné pryžové rukavice. 

8.2.1.3.Ochrana očí: Doporučeny uzavřené ochranné brýle.

      8.2.1.4.Ochrana kůže: Ochranný pracovní oblek.

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí

Při výrobě přípravku dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

9.1.Všeobecné informace
Skupenství (při 20°C): Kapalina.
Barva: čirá

Zápach (vůně): specifická, lihová.
     9.2.Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hodnota pH (20°C): Nestanovena.

Bod (teplota) tání (°C):  -85

Bod varu (°C):    80-84

Bod vzplanutí (v uzavřeném kelímku ve °C): 18

Hořlavost:

-Bod hoření (°C): 22

-Teplota vznícení (°C): 425.
Samozápalnost: Nestanovena.
Meze výbušnosti:

-horní mez (% obj.): Nestanovena

-dolní mez (% obj.):   Nestanovena

Oxidační vlastnosti: Nestanoveny.
Tenze par (při 20°C): Nestanovena.

Hustota (při 20°C): 800 kg/m3
Rozpustnost (při 20°C): Nestanovena.

-ve vodě: Libovolně mísitelný.

-tucích včetně specifikace oleje použitého jako rozpouštědlo: Nestanovena.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanoven.

      9.3.Další údaje:

-Hustota par: Nestanovena.

-Viskozita (20°C): Nestanovena.
-rychlost odpařování: Nestanovena.
-Index lomu: Nestanoven.

10.Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

        10.1. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat nebo které mohou způsobit nebezpečnou reakci: Při zahřívání – nebezpečí vzplanutí.

10.2 . Přehled materiálů s nimiž přípravek nesmí přijít do styku:

Silná oxidační činidla. Alkalické kovy a kovy alkalických zemin.

10.3.Nebezpečné produkty rozkladu: Při běžném způsobu použití k rozkladu nedochází. 

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

Při dodržování limitních hodnot pro pracovní prostředí se nepředpokládá karcinogenní riziko pro člověka.
11.1.Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice látce nebo přípravku

Při vdechování: reakce rozdílné, v závislosti na návyku a citlivosti jedince - podráždění sliznice očí a dýchacích cest, může způsobit bolesti hlavy, ospalost, opilost.

Při požití: rychle se vstřebává do krve, při vyšších dávkách způsobuje opilost, otravu – bezvědomí. 

Při expozici kůže: dráždí a vysušuje pokožku.

Při expozici očima: dráždí.

     11.2.Známé dlouhodobé i okamžité účinky a chronické účinky plynoucí z krátkodobé i dlouhodobé expozice: S přihlédnutím ke koncentračním limitům jednotlivých složek přípravku uvedeným v bodě 2, lze předpokládat, že přípravek nevykazuje při krátkodobé expozici nebezpečné účinky pro zdraví, při dlouhodobé expozici může vyvolat účinky uvedené v bodě 11.1. Při používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nepříznivé účinky na člověka.

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku

12.1.Ekotoxicita: Pro přípravek nejsou žádné údaje tohoto charakteru k dispozici.
Akutní toxicita přípravku pro vodní organismy: uvedeny údaje vztahující se na ethanol

LC50 48 hod., ryby (mg*l-1): 8140

EC50 48 hod., dafnie (mg*l-1): 9268-14221

IC5  7 d., řasy (mg*l-1): 5000mg/l.

12.2.Mobilita: Poměrně rychle se odpařuje.

12.3.Persistence a rozložitelnost: Biologicky odbouratelný.

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku

13.1.Informace o bezpečném nakládání přebytků nebo odpadů vznikajících při předpokládaném použití: Postupuje se dle zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.

13.2.Metody odstraňování látky nebo přípravku a všech znečištěných obalů (skládkování, recyklace, spalování..): Postupuje se dle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadů na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro nebezpečné odpady.

      13.3.Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy.

  Zařazení odpadu podle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.:

-Kód druhu odpadu:  15 01 10
-Název druhu odpadu:  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito  látkami znečištěné

-Kategorie odpadu:  N (nebezpečný)

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku

Na přípravek se vztahuje: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č.64/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Úmluva o mezinárodní přepravě, vyhlášená pod č.8/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 61/2000 Sb. o námořní plavbě.

14.1.Speciální preventivní opatření, která musí uživatel dodržovat při dopravě: 14.2.Informace o přepravní klasifikaci pro jednotlivé druhy přepravy:

-silniční přeprava: ADR

číslo UN: 1170

ADR/RID: třída: 3

pojmenování přepravních látek: Ethanol roztok

obalová skupina: II

Klemerovo číslo: 33

další údaje

-železniční přeprava:RID neurčeno

-letecká přeprava: ICAO/IATA neurčeno

-přeprava po moři: IMDG neurčeno

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku

15.1.Informace uváděné na obalu, týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Obal likvidujte v souladu s platnými předpisy. Kód druhu odpadu: 150110.

Obsahuje: Ethanol (CAS 64-17-5, ES 200-578-6)

Symbol nebezpečnosti: F

R-věty: 
R 11 Vysoce hořlavý

S-věty: 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.



S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.



S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

                 S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

                 S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Pokyny pro předlékařskou pomoc: 

Při nadýchání: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu, přivolejte lékaře.

Při styku s kůží: Zasažené části kůže umyjte teplou vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem. 

Návod k použití: kapalina určená k rozmrznutí a promazání zamrznutých zámků.

Další značení: obal – trojúhelník ( 2, HDPE )

Trojúhelník pro nevidomé – je.

15.2.Informace o omezeních v rámci EU vztahující se na látku nebo přípravek: bez omezení

15.3.Právní předpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí:

Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon 185/2001 Sb. o odpadech, a o změně některých dalších zákonů

Zákon 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č.64/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

16.Další informace vztahující se k látce nebo přípravku
16.1. Úplné znění R-vět uvedených v bodě 2:

R 11
Vysoce hořlavý
Prohlášení:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. 

